**Załącznik nr 2.10**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *Wniosek nr 2Wn/WAPW/01/PN/PZP/2022*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa części komputerowych oraz projektora w podziale na części dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,** **znak sprawy WAPW/01/PN/PZP/2022.**

**CZĘŚĆ 10: Chłodzenie procesora – 1 szt.**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania zamawiającego | **Parametry techniczne oferowane*****(wypełnia Wykonawca)****w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta*Fabrycznie nowe urządzenieProducent: *.............................* *Należy podać* Typ / Model: *.............................* *Należy podać* |
| Należy podać oferowane parametry\* |
| Rodzaj sprzętu | Chłodzenie procesora | *.........................**Należy podać* |
| Podstawka / Blok CPU | Miedziany | *.............................**Należy podać* |
| Radiator | Aluminiowy | *.............................**Należy podać* |
| Kompatybilne gniazda procesora | LGA1156,LGA1151,LGA1155,Socket FM1,Socket FM2,LGA775,LGA1150,Socket FM2+,Socket AM2,Socket AM2+,Socket AM3,Socket AM3+,Socket AM4,LGA1200,LGA1366,LGA2011-3,LGA2066 | *.........................**Należy podać* |
| Prędkości wentylatora | Od 300 do 1800 obr./min | *.............................**Należy podać* |
| Wentylator | 120x120x25 mm z łożyskiem Fluid Dynamic Bearing | *.........................**Należy podać* |
| Żywotność wentylatora | 100 000h | *.............................**Należy podać* |
| Ilość rurek heatpipe | 4 | *.........................**Należy podać* |
| Maksymalne TDP | 220 W | *.............................**Należy podać* |
| Dołączone akcesoria | Pasta termoprzewodzącaZestaw montażowy backplate Intel & AMDInstrukcja instalacjiZestaw akcesoriów umożliwiający montaż dodatkowego wentylatora | *.............................**Należy podać* |
| Wymiary i waga | Nie więcej niż: 155x130x80 mm, 570 g | *.........................**Należy podać* |
| Okres gwarancji | Minimum 72 miesiące | *.............................**Należy podać* |

\*wypełnia Wykonawca

*....................................... ……………………………………………………….*

 ***(miejscowość, data)***

 ***kwalifikowany* elektroniczny podpis  *osoby/ osób***

 ***uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy***