Sulejów 29.06.2023 r.

Znak sprawy: IZ.271.1.15.2023

# dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Proszę o udostępnienie schematów lub zdjęć poglądowych rozdzielnic przeznaczonych do wymiany - pozycja przedmiaru nr 49.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający w załączeniu przekazuje zdjęcia istniejących rozdzielnic.

**Pytanie 2**

Proszę o podanie parametrów opraw - pozycje przedmiaru nr 53 i 55.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający przedstawia parametry opraw:

Lampa podwieszana o min. wymiarach (wysokość x szerokość x głębokość) 104 x 410 x 460, całkowita wysokość z zawiesiem min. 227mm, z układem optycznym umożliwiającym regulację oświetlenia w zależności od potrzeb z opcję zaawansowanej łączności opartą na Internecie.

Dane techniczne oświetlenia:

Strumień Świetlny min. 16 000 lm

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) min. 4000 K

Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) 141 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) >80

Kąt rozsyłu źródła światła min. 114 °

Barwa źródła światła 840 barwa biała neutralna

Typ optyki Szeroki rozsył światła

Kąt rozsyłu światła oprawy 42° x 44°

Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN Not applicable

Z możliwością przyciemniania Tak

Sterownik/jednostka zasilająca/transformator Zasilacz z interfejsem DALI

Wymienne źródło światła Tak

W zestawie sterownik Tak

Kod stopnia ochrony IP65 [Pyłoszczelne, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK07 [2 J wzmocniona]

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

Wykończenie klosza/soczewki Przezroczyste

Przykładowe zdjęcie lampy



**Pytanie 3**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania prowadzonego pod nazwą: "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie" Proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych projektowanej wykładziny sportowej.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiającym przedstawia parametry wykładziny sportowej:

| Nazwa parametru | Wymagania |
| --- | --- |
| Grubość całkowita wg EN 24346  | min. 9,0 mm |
| Jednolita warstwa ścieralna wg PN-EN ISO 24340:2012 lub równoważna | min. 0,8 mm |
| Tarcie wg PN-EN 13036-4:2011 lub równoważna | 80 - 110 |
| Amortyzacja uderzenia wg PN-EN 14808:2006 lub równoważna  | P2, ≥ 35% |
| Odkształcenie pionowe wg PN-EN 14809:2006 lub równoważna | P2 |
| Połysk zwierciadlany wg PN-EN ISO 2813:2014-11 lub równoważna | ≤ 30 |
| Odbicie pionowe piłki wg PN-EN 12235:2014-02 lub równoważna | ≥ 90% |
| Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02 lub równoważna  | Cfl-s1 |
| Odporność na ścieranie wg PN-EN ISO 5470-1:2017-02 lub równoważna | ≤ 1g |
| Odporność na wgniecenia wg PN-EN 1516:2002 lub równoważna | ≤ 0,50 mm |
| Odporność na obciążenia toczne wg PN-EN 1569:2020-11 lub równoważna | ≤ 0,50 mm |
| Certyfikat FIBA |  |

 Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje Zgodności z Polską Normą, atesty higieniczne, deklarację zgodności drewna potwierdzone przez producenta, atest PZH i ITB dla wykładziny sportowej, deklaracja zgodności dla impregnacji konstrukcji nośnej środkiem ognio- i bioochronnym.

**Pytanie 4**

Proszę o dołączenie przekroju w warstwami nowoprojektowanej posadzki lub podanie projektowanych grubości warstw podłogowych, znajdujących się pod konstrukcją legarów - brak wyszczególnienia w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź 4:**

Odpowiedź znajduje się w Odpowiedzi na pytanie 3.

Działając na podstawie art. 271 i art. 286 ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert: 10.07.2023 r. godzina 13:00;

- nowy termin otwarcia ofert: 10.07.2023 r. godzina 13:30;

- nowy termin związania ofertą: 08.08.2023 r.

Burmistrz Sulejowa

/-/ Wojciech Ostrowski