**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagania minimalne przyczepy logistycznej na potrzeby szkoleniowe Ośrodka Szkolenia PSP w Łubiance – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | | **Spełnienie wymagań:**  **należy wpisać TAK/NIE** |
| 1. **Wymagania ogólne:** | | |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym tj.: Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca przekaże komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. |  |
| 2. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023. | Należy podać rok produkcji ……………………. |
| 3. | Pojazd 6 osobowy, przystosowany do ograniczenia prędkości 100 km/h. | Należy podać producenta i model …..……………………. |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 1. **Wymiary zewnętrzne pojazdu:** | | |
| 1. | Długość z dyszlem 7100 do 7200 mm |  |
| 2. | Szerokość 2100 mm do 2200 mm |  |
| 3. | Wysokość 2600 mm do 2700 mm |  |
| 1. **Wymiary wewnętrzne, kolor, parametry inne:** | | |
| 1. | Długość wewnętrzna 5900 do 6000 mm |  |
| 2. | Wysokość wewnętrzna 1970 mm do 2000 mm |  |
| 3. | Ładowność 260 kg. |  |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita 1260 do 1360 kg. |  |
| 5. | Izolacja podłogi/ścian/dachu 38mm/28mm/28mm |  |
| 6. | Kolor biały. |  |
| 7. | W środkowej części zabudowy stół 4 osobowy składany z siedziskami rozkładanymi na 2 miejsca odpoczynku o wymiarach 600mm/1900mm/1os. |  |
| 8. | 4 miejsca odpoczynku stałe o wymiarach 600mm/1900mm/1os., wyposażone w materace |  |
| 1. **Opony, koła:** | | |
| 1. | Opony na felgach lub stalowych min. R14 |  |
| 2. | Opony dostosowane do ograniczenia prędkości 100 km/h |  |
| 3. | Koło zapasowe o parametrach jak dla kół podstawowych |  |
| 1. **Podwozie, wyposażenie zewnętrzne:** | | |
| 1. | Podwozie ocynkowane z hamulcem najazdowym i automatem cofania. |  |
| 2. | Zaczep kulowy z wyprowadzoną wiązką elektryczną, umożliwiającą podłączenie do pojazdu ciągnącego. |  |
| 3. | Kółko podporowe. |  |
| 4. | Podpory korbowe, ocynkowane. |  |
| 5. | Skrytka zewnętrzna na dwie butle gazowe 11kg, |  |
| 6. | Drzwi wejściowe dzielone. |  |
| 7. | Uchylne i izolowane okna z podwójnymi szybami z roletami zaciemniającymi i moskitierami. |  |
| 8. | Pokrywa dachowa 700 x 500 mm |  |
| 9. | W tylnej części po prawej stronie luk bagażowy z klapą o wymiarach 560 x 1150 mm |  |
| 10. | W przedniej części po prawej stronie luk bagażowy z klapą o wymiarach 1000 x 420mm |  |
| 11. | Wszystkie okna i drzwi wyposażone w moskitiery. |  |
| 1. **Wyposażenie:** | | |
| 1. | Lodówka poj. 130 litrów i zamrażalnikiem 15 litrów. |  |
| 2. | Zaplecze kuchenne ze zlewem jednokomorowym i kuchenką gazowa 3 palnikową. |  |
| 3. | Zaplecze sanitarne z prysznicem, umywalką i toaletą kasetową. |  |
| 4. | Klimatyzacja dachowa 2000W. Praca chłodzenie/grzanie od -5 do 50 °C |  |
| 5. | Ogrzewanie – system ciepłego powietrza. |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne CEE do instalacji elektrycznej 230V |  |
| 6. | Lampa w przystawce namiotowej 12V |  |
| 7. | Elektryczne zaopatrzenie w wodę, kanister na świeżą wodę 12l. |  |
| 8. | Przyłącze wody miejskiej. |  |
| 9. | Zbiornik na świeżą wodę o pojemności 44 l. |  |
| 10. | Mobilny zbiornik na ścieki 22 l. |  |
| 11. | Przedsionek na długości zabudowy o głębokości min. 3 m: tkanina dachowa 240 g/m2 poliestrowa odporna na UV, materiał bazowy PVC 35 g/m2, ściany boczne 240 g/m2. Zasłony, fartuch przeciwwiatrowy, osłona na koło, moskitiery. Dwa pasy sztormowe do zabezpieczenia przedsionka. |  |
| 12. | Przygotowanie do montażu telewizora (instalacja antenowa DVB-T z przewodem i uchwytem do telewizora) |  |
| 13. | Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12V, 230V, TV i SAT |  |
| 14. | Przewód do zasilania przyczepy min. 4m, 16A 3x2,5 mm2 |  |
| 1. **Gwarancja i świadczenia dodatkowe:** | | |
| 1. | Min. 24 miesiące. |  |
| 2. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi pojazdu dla min. 3 osób |  |