Wózek kelnerski dwupółkowy 800x500x950 mm | STALGAST, 982025080  - 2szt

Dane techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| szerokość: | 800 mm |
| głębokość: | 500 mm |
| wysokość: | 950 mm |
| ilość półek: | 2 szt. |
| materiał: | stal nierdzewna |
| kolor: | inox |
| składany: | nie |

Opis:

Wózek kelnerski dwupółkowy 800x500x950 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany. Skrętne kółka. Obudowa kółka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary wózków widoczne w tabeli są wymiarami uwzględniającymi zewnętrzny rozmiar wózka (rozmiar całego wózka, półki + stelaż). Półki z przetłoczeniem.