Słupsk, dnia 8 września 2020 r.

Znak sprawy: **ZP.261.20.6.2020.ZP2**

**Zamawiający:**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: [zamowienia@zimslupsk.com](mailto:zamowienia@zimslupsk.com)

Adres strony internetowej: [https://www.zimslupsk.com](https://www.zimslupsk.com/)

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej   
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ulicy F. Chopina w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I”.**

**Znak sprawy ZP.261.20.2020.ZP2*.***

1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   
   (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że stan faktyczny zostanie potwierdzony po pierwszym wytyczeniu w terenie.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności w § 15.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności w § 15.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami umowy materiał nadający się do ponownego wbudowania, pozyskany z rozbiórki jest w całości własnością Zamawiającego i Wykonawca nie ma zakładać w wycenie możliwości ponownego użycia poszczególnych materiałów (projekt, przedmiar nie zakłada takiego rozwiązania).

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Szczegółowa odpowiedź jest zawarta we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności w § 6 ust. 11.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany z rozbiórki nawierzchni bitumicznych jest własnością Zamawiającego i należy go odwieźć na plac składowania na ul. Przemysłowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający potwierdza, że materiał pozyskany z rozbiórki nawierzchni bitumicznych jest własnością Zamawiającego i należy go przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 8:**

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare nieaktualne lub wycofane normy.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciąży Wykonawcy (dotyczy pozycji 33, 34, 35).

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający potwierdza powyższe. W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy zgodny ze zmienionym przedmiarem. Pytanie nr 9 zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem ofertowym dotyczy pozycji 32, 33, 34.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć wymianę pierścieni odciążających, płyt pokrywowych, włazów żeliwnych, krat żeliwnych na nowe (dotyczy pozycji 32).

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający potwierdza powyższe. W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy zgodny ze zmienionym przedmiarem. Pytanie nr 10 zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem ofertowym dotyczy pozycji 31.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 12:**

W przypadku rozbieżności między SST a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Dokumentem nadrzędnym jest Projekt Wykonawczy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian konstrukcji.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o zmianę jednostki lub ilości w pozycjach 32, 33, 34, 35 zamieszczonego przedmiaru (wskazanie jednostki ryczałtowej w w/w pozycjach jest nieodpowiednie).

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Przy kalkulacji w/w pozycji należy przyjąć podane jednostki miar oraz ilość. W dniu 8 września   
2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem. Pytanie nr 13 zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem ofertowym dotyczy pozycji 31, 32, 33, 34.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o informację jaką grubość w-wy wzmocnienia podłoża z gruntu niewysadzinowego należy przyjąć do wyceny – 30 cm czy 45 cm – pozycja 16 zamieszczonego przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni, w następujący sposób:

*4 cm w-wa ścieralna AC11S*

*5 cm w-wa wiążąca AC16W*

*6 cm w-wa podbudowy AC22P*

*25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3*

*20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4.*

W dniu 8 września 2020r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania proponowanego materiału.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania w-wy z kruszywa łamanego użyć kruszywa 0/31.5 mm C50/30.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający informuje iż do wykonania w-wy z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa opisanego w projekcie.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamknięcie projektowanego odcinka drogi na czas prowadzenia prac drogowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający dopuści zamknięcie projektowanego odcinka drogi na czas prac drogowych pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę dojazdu mieszkańcom do posesji oraz do szkoły.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamknięcie projektowanego odcinka drogi na czas układania nawierzchni bitumicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający dopuści zamknięcie projektowanego odcinka drogi na czas układania nawierzchni bitumicznych pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę dojazdu mieszkańcom do posesji oraz do szkoły.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny Wykonawca ma przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 1-2.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 20:**

Jaką grubość warstwy przyjąć w pozycji 17 zamieszczonego przedmiaru. W przedmiarze 25 cm – w projekcie 20 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni, w następujący sposób:

*4 cm w-wa ścieralna AC11S*

*5 cm w-wa wiążąca AC16W*

*6 cm w-wa podbudowy AC22P*

*25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3*

*20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4.*

W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem.

**Pytanie nr 21:**

Jaką grubość warstwy ścieralnej przyjąć w pozycji 19 zamieszczonego przedmiaru. W przedmiarze 5 cm – w projekcie 4 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni, w następujący sposób:

*4 cm w-wa ścieralna AC11S*

*5 cm w-wa wiążąca AC16W*

*6 cm w-wa podbudowy AC22P*

*25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3*

*20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4.*

W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem.

**Pytanie nr 22:**

Jaką grubość warstwy wiążącej przyjąć w pozycji 20 zamieszczonego przedmiaru. W przedmiarze 10 cm – w projekcie 8 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni, w następujący sposób:

*4 cm w-wa ścieralna AC11S*

*5 cm w-wa wiążąca AC16W*

*6 cm w-wa podbudowy AC22P*

*25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3*

*20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4.*

W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem.

**Pytanie nr 23:**

Pozycja 10 zamieszczonego przedmiaru zawiera: Demontaż i ponowny montaż płytek chodnikowych. Prosimy o zmianę jednostki na m2. Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji Wykonawca ma wycenić ponowne ułożenie płytek betonowych pozyskanych z rozbiórki (nie ujmować zakupu nowego materiału).

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

W dniu 8 września 2020 r. został umieszczony zaktualizowany kosztorys ofertowy, zgodny ze zmienionym przedmiarem.

**Pytanie nr 24:**

W pozycji 28 zamieszczonego przedmiaru znajduje się 725 mb krawężników kamiennych do ustawienia przez Wykonawcę. Proszę o potwierdzenie, że w tej pozycji Wykonawca nie ma przyjmować zakupu nowego materiału, tylko przyjąć materiał rozbiórkowy, a brakującą ilość materiału w ilości 20% należy przewieźć z placu Zamawiającego (ul. Przemysłowa).

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Zamawiający potwierdza.

1. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a Ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ:
2. W zakresie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni, w następujący sposób:

*4 cm w-wa ścieralna AC11S*

*5 cm w-wa wiążąca AC16W*

*6 cm w-wa podbudowy AC22P*

*25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3*

*20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4.*

*Ponadto należy wykonać ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej odzyskowej w dwóch rzędach   
o wys. 16 cm – materiał Zamawiającego należy przewieźć z magazynu ZIM.*

**Powyższa zmiana została uwzględniona w zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, które stanowią załączniki do niniejszego pisma.**

1. W zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz załączników do SIWZ:

Zmianie ulega:

1. pkt 16.3. ppkt 4) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„4) Ofertę zaleca się złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zabezpieczyć w sposób trwały, uniemożliwiający odczytanie treści oferty przed jej otwarciem, zaadresować na Zarząd Infr4astruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk oraz oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta „Przebudowa ulicy F. Chopina w Słupsku”

ZP.261.20.2020.ZP2

Nie otwierać przed dniem 15 września 2020 r., godz. 10:15.

Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy.”

1. pkt 17.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„17.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku , ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk lub za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk, w terminie do dnia 15 września   
2020 r., do godz. 10:00.”

1. pkt 17.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Zarząd Infrastruktury Miejskiej   
w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10:15. Oferty złożone w postaci elektronicznej zostaną otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej.”

1. ogłoszenie o zamówieniu - Sekcja IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu otrzymuje brzmienie:

„Data: 2020-09-15, godzina: 10:00,”.

1. załączniki do SIWZ: przedmiar robót (załącznik nr 9 pkt pkt 2 do SIWZ) i kosztorys ofertowy (załączniki nr 9 pkt 3 do SIWZ).
2. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2020 r.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SIWZ związane   
   z terminem do składania ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:
4. aktualność dokumentów określona w SIWZ,
5. zabezpieczenie oferty wadium.
6. Pozostałe zapisy treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nie są zmienione.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zimslupsk.com za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk .

Załącznikami do niniejszego wyjaśnienia są:

1. Przedmiar robót (aktualny na dzień 08.09.2020 r.)
2. Kosztorys ofertowy (aktualny na dzień 08.09.2020 r.)