Tarnów, 06 marca 2024 r.

WIM.271.4.2024

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**oraz zmiana treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„****Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”**

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się o zmianę wymagańw w/w postępowaniu tj. wykreślenie, niezgodnego z obowiązującym prawem, zapisu § 4 ust. 37, 38, 39 projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ), dotyczącego spełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilność i paliwach alternatywnych.

Uzasadniam to tym, iż według powołanego wyżej przepisu, jednostka samorządu terytorialnego stosuje go do wykonywania swoich zadań publicznych wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w którym nie zawarto jednak zadań obejmujących sprawy projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych, w tym również sali sportowej.

Dlatego też, wzywam do dokonania opisanej wyżej zmiany w trybie art. 286 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowieniach umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 53 wskazał, że nie przewiduje montażu paneli solarnych. Tymczasem wg informacji zawartych w punkcie 2.4 PFU wskazano inaczej, cytuję: "-OZE w formie paneli słonecznych zapewniających pokrycie zapotrzebowania na cwu w miesiącach IV-IX) – panele wyposażone w wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem czynnika, zbiornik buforowy na min. 300 l wody". Prosimy o rozstrzygnięcie/wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający prostuje odpowiedź na pytanie nr 53 z dnia 05.03.2024 r. zamieszczoną poprzednio omyłkowo. Zamawiający przewiduje montaż paneli solarnych na budynki sali sportowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp. Instalacja solarna jest instalacją wspomagającą (uzupełniającą) instalację cwu ze zbiornikiem min. 300 l z grzałką elektryczną.**

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 54 o informacje umożliwiające wycenę przebudowy istniejącej instalacji wodociągowej, np: Inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej, długości rurociągów, średnice rurociągów, ilości zaworów, ilości kształtek, sposobu prowadzenia rurociągów (w kanałach, po ścianach, etc), przejść pożarowych, ew. rozkuć i odtworzeń istniejącej posadzki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przebudować odcinek zewnętrznej instalacji wodociągowej o długości ok. 29 m (od studni wodomierzowej położonej przy bramie wjazdowej do głównego wejścia do szkoły) oraz wewnętrzną instalację wodociągową o długości ok. 12 m (wraz z węzłem zaworów) położoną w kanale technologicznym w podłodze piwnicy budynku szkoły w celu zapewnienia rozdziału instalacji wodociągowej na część bytową i ppoż. Salę sportową wraz z zapleczem należy zasilić z ww. węzła położonego na końcu przebudowywanego odcinka instalacji, z którego podposadzkowo w piwnicy rozprowadzone są poziomy instalacji wodociągowej budynku szkoły. Średnica rurociągów, ilość zaworów i kształtek oraz sposób prowadzenia zależne są od rozwiązań projektowych Wykonawcy.**

**Uwaga: istniejąca instalacja wodociągowa w budynku szkoły jest w złym stanie technicznym. Zdjęcie instalacji wodociągowej podlegającej przebudowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację czy szkoła posiada istniejące hydranty wewnętrzne, oraz czy posiadają one wymaganą przepisami wydajność.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że szkoła posiada istniejące hydranty wewnętrzne. Wyciąg z protokołu ważnego do czerwca br. - Protokół badanie wydajności hydrantów – stanowi załącznik nr 2 do niemniejszego pisma.**

Jednocześnie działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 uPzp, Zamawiający informuje o następującej zmianie treści SWZ, w tym **o przedłużeniu terminu składania ofert**:

**- w rozdziale XV SWZ** „Sposób oraz termin składania ofert” **ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow**](https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow)do dnia **13 marca 2024 r. do godz. 1100.”;**

**- w rozdziale XVI SWZ** „Wymagania dotyczące wadium” **ustęp 3** otrzymuje treść:

„3. **Termin wnoszenia wadium** upływa w dniu **13 marca 2024 r. o godz.** **11:00.”;**

**- w rozdziale XVII SWZ „Termin związania ofertą” ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Termin związania ofertą upływa w dniu **11 kwietnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.”;

**- w rozdziale XVIII SWZ** „Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert” **ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 marca 2024 r. o godz.** **11:00”.**

Przedmiotowe zmiany zostały jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2024 r. pod numerem  
2024/BZP 00095867/01 – zmiana dotyczy Sekcji VIII – Procedura: 8.1), 8.3) i 8.4).

z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Spodzieja

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.