**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONITOR** | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **CZĘŚĆ 10** | **Ilość 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** |
| Rozmiar ekranu | zakres 27-32 |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Typ matrycy | Powłoka matowa, ekran zakrzywiony |  |
| Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
| Rodzaj podświetlenia | Nie ma znaczenia |  |
| Rozdzielczość nominalna | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| Jasność | Co najmniej 300 cd/m2 |  |
| Kontrast | 3000:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | Nie ma znaczenia |  |
| Czas reakcji | Co najwyżej 1ms (MPRT), 2ms (GTG) |  |
| Rozmiar plamki | Nie ma znaczenia |  |
| Częstotliwość odświeżania | Co najmniej 144 Hz |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | w poziomie oraz w pionie - 178 stopni |  |
| Regulacja wysokości | Nie ma znaczenia |  |
| Regulacja kąta obrotu | Nie ma znaczenia |  |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak |  |
| Wyświetlane kolory | 16,8 mln |  |
| Możliwość montażu na ścianie (VESA) | Nie ma znaczenia |  |
| Konstrukcja | Nie ma znaczenia |  |
| Flicker free | Tak |  |
| Funkcja PIVOT | Nie ma znaczenia |  |
| Pobór mocy [W] | Do 50 W |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający  Kabel HDMI oraz DisplayPort |  |
| Certyfikaty ergonomii | Nie ma znaczenia |  |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI - 1 szt.  DisplayPort - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |  |
| Zarządzanie energią | Nie ma znaczenia |  |
| Gwarancja | Co najmniej 2 lata - wymagane |  |
| Inne wymagania | Zakrzywienia ekranu – w zakresie 1000R-3000R  Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)  Technologia synchronizacji - FreeSync™ Premium,  Certyfikat Display HDR 10  Technologia Dell ComfortView (opcjonalnie) |  |