|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zamawiający:****Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Łódzkim** **95-070 Aleksandrów Łódzki** **Ul. 11 Listopada 9** | **https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki** |

Aleksandrów Łódzki, dnia 01.07.2021 r.

**1.2021**

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim”.

1. **Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o zmianę treści SWZ:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziem z 2020 r., zabudowanym w roku 2021?

Uzasadnienie: Podwozie wyprodukowane w roku 2020 nie różni się od podwozia z 2021 r. – jest nowe i nieużywane, a okres gwarancji dla Użytkownika rozpoczyna bieg dopiero w momencie odbioru pojazdu.

**Odpowiedź:**

**Podwozie wraz z zabudową muszą być wyprodukowane w 2021r.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd kategorii II (uterenowionej) z napędem 4x4?

Uzasadnienie: samochód z napędem 4x4 jest zdecydowanie bardziej uniwersalny niż aż napędem 4x2 i lepiej sprawdza się nie tylko w terenie, ale również w przestrzeni miejskiej. Dlatego wariant ten jest najczęściej wybierany przez jednostki straży pożarnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jest zainteresowany jedynie podwoziem kategorii I (miejskiej) z napędem 4x2.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi wynoszącym 4100 mm?

Uzasadnienie: proponowany rozstaw osi jest nieznacznie mniejszy od wymaganego przez Zamawiającego. Zmiana ta w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność pojazdu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z rozstawem osi wynoszącym 4100 mm.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z hamulcami tarczowymi?

Uzasadnienie: ze względu na dużą siłę hamowania, hamulce tarczowe znacznie lepiej sprawdzają się w pojazdach uprzywilejowanych, gdzie niejednokrotnie kierowca musi działać szybko. Ponadto cechuje je lekkość i bardzo duża wydajność oraz niska podatność na usterki.

 **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie pojazdu z hamulcami tarczowymi w wyjaśnieniu treści SWZ z dn. 25.06.2021 r. i zmienił w tym zakresie zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1?.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody** **na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1. Zamawiający jest zainteresowany wyłącznie skrzynią automatyczną.**

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3150 mm, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm?

Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, iż w trakcie badań mierzony jest najwyższy możliwy punkt pojazdu, którym jest drabina dwuprzęsłowa. W przypadku jej braku, wysokość pojazdu jest niższa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie wyraża zgody, ze względu na warunki lokalowe zamawiającego.**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?

Uzasadnienie: większa moc silnika w pojeździe powoduje większe zużycie paliwa. Zamawiający tym samym naraża się na wyższe koszty eksploatacji samochodu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie dopuszcza możliwości zaoferowania pojazdu z silnikiem o mocy 286 KM.**

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści, by moment obrotowy wynosił 1050 Nm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie dopuszcza, by moment obrotowy wynosił 1050 Nm.**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 150 l?

Uzasadnienie: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zbiornik o pojemności 150l zapewnia przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża** **zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 150 l.**

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny?

Uzasadnienie: Zawieszenie mechaniczne jest stosowane przez większość producentów podwozi. Jest ono równie komfortowe dla załogi oraz mniej awaryjne, a w razie usterki koszty naprawy są zdecydowanie niższe niż w przypadku zawieszenia pneumatycznego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny.**

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuści, by zbiornik AdBlue umieszczony był w zabudowie?

Uzasadnienie: Umieszczenie zbiornika w zabudowie nie ograniczy w sposób znaczący pojemności skrytki. Ergonomia i funkcjonalność rozmieszczenia sprzętu zostaną zachowane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie wyraża zgody. Zamawiający wyklucza możliwość montażu zbiornika AdBlue w zabudowie, z racji posiadanego sprzętu i wyposażenia.**

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłoga skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie wyraża zgody. Zamawiający wyklucza podłogę skrytek z progiem ze względu na posiadany sprzęt i wyposażenie.**

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach nie była nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, a jej uchylenie nie było sygnalizowane w kabinie?

Uzasadnienie: stosowana w pojazdach naszej firmy drabina wejścia na dach zaprojektowana została w sposób ergonomiczny, jak najbardziej ułatwiający Użytkownikowi bezpieczne wejście na dach, bez stosowania nachylenia względem zabudowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza by drabina wejścia na dach nie była nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, a jej uchylenie nie było sygnalizowane w kabinie.**

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 429 dm3/min. Przy ciśnieniu 4 MPa?

Uzasadnienie: wskazana wydajność autopompy przy wysokim ciśnieniu jest nieznacznie niższa od wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie wyraża zgody. Ze względu na posiadany sprzęt i wyposażenie, autopompa musi spełniać warunek minimum 450 dm3/min przy ciśnieniu 4MPa.**

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający** **nie wyraża zgody, ze względu na warunki lokalowe zamawiającego.**

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczonym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowego systemu kanałów grzewczych?

Uzasadnienie: kanały grzewcze stosowane tylko i wyłącznie w pompach firmy Ruberg, której właścicielem jest Wawrzaszek ISS.

**Odpowiedź:**

**Tak, jeśli rozwiązanie ogrzewania przedziału autopompy będzie równie skuteczne i efektywne.**

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z liną wyciągarki o długości 28m?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z liną wyciągarki o długości 28m.**

1. **W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1PZP dokonał odpowiednich zmian w Załączniku nr 2 do SWZ.**

 **Zamawiający**