Wykaz spełnienia minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawowe wymagania | Szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| **1.** | ***Ciągnik fabrycznie nowy, nierejestrowany (należy podać producenta, typ, oraz rok produkcji)*** |  |
| ***2.*** | ***Pojazd wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania:*** |  |
| Świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2015r. poz. 343 z zm.) | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  |
| Lp*.* | Nazwa minimalnego parametru | Wielkości minimalne  | Należy wpisać szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| 1. | ***Układ napędowy*** | *4x4 załączany mechanicznie* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- sprzęgło* | *dwustopniowe suche*  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- rewers* | *załączanie mechaniczne*  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 2. | ***Silnik*** |
|  | *Rodzaj* | *Wysokoprężny* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Moc* | *nie mniejsza niż 49 KM* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Ilość cylindrów* | *nie mniejsza niż 3* | *(należy wpisać ilość)* |
| *Pojemność silnika* | *nie mniejsza niż 2700 cm3* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 3. | ***Układ hydrauliczny*** |
|  | *Hydraulika zewnętrzna* | *co najmniej 2 pary z tyłu*  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Wydatek pomp hydraulicznych* | *nie mniej niż 32 l/min* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Udźwig Podnośnika* | *min. 1500 kg* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 4. | ***Wałek odbioru mocy*** |
|  | *Obroty wałka odbioru mocy* | *nie mniejszy niż 540 obr./min* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Wałek* | *Tylny WOM* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 5. | ***Układ Pneumatyki*** |
|  | *Układ pneumatyki* | *Co najmniej 1 wyjście* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 6. | ***Kabina kierowcy fabrycznie montowana przez producenta*** |
|  | *Wymagania* | *• dwudrzwiowa,**• ogrzewana,* *• wentylowana,**• zamykana na klucz,**• wycieraczka przednia i tylna,**• przynajmniej tylna szyba uchylna,**• lusterka boczne – lewe i prawe i w kabinie* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Oświetlenie robocze* | *Co najmniej 2 z przodu i 2 z tyłu* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  |  | *Lmapa błyskowa ostrzegawcza* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 7.  | ***Ogumienie*** |
|  | *Przód* | *min. 9.5 - 20* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Tył* | *min. 13.6 - 28* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 8. | ***Wyposażenie*** |
|  | *Belka robocza* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Zaczep górny* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Zaczep dolny* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 8. | ***Gwarancja na przedmiot zamówienia***  | *Co najmniej 12 miesięcy* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 9. | ***Lokalizacja punktu serwisowego*** | *Do 100 km od siedziby Zamawiającego* | *(należy wpisać wielkość)* |

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. Przeszkolenie operatora w zakresie obsługi ciągnika.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych.