PA.271.10.2023.EL/3 Lubań, dnia 04.05.2023



**Zaproszenie do składania ofert**

**na dostawę aplikacji mobilnej do komunikacji alternatywnej wraz z tabletem oraz pętli indukcyjnej stanowiskowej** w ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubań stawia na dostępność!” realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

NIP: 613 14 36 221 REGON: 230821463

e-mail: [info@luban.ug.gov.pl](mailto:info@luban.ug.gov.pl),

tel. 75 646 59 20 faks: 75 612 68 50

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania **https://platformazakupowa.pl/pn/luban**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikacji mobilnej do komunikacji alternatywnej wraz z tabletem oraz pętli indukcyjnej stanowiskowej o parametrach:

1. **Aplikacja mobilna do komunikacji alternatywnej wraz z tabletem – szt. 1**

**Opis oprogramowania tabletu:**

działający w oparciu o system Android, z syntezą mowy (głos męski, głos damski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

Oprogramowanie polskie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz minimum 1500 symboli. Przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią itp. które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma mieć możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Wymagane również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Wyrazy mogą być odmieniane. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.

Po zarejestrowaniu użytkownicy mają możliwość komunikowania się między sobą przy pomocy wbudowanego komunikatora oraz przesyłanie sobie stosownych symboli. Aplikacja daje możliwość konfiguracji dla określonego odbiorcy. W aplikacji jest zakładka zmieniająca informacje o użytkowniku.

**Specyfikacja tabletu- minimalne wymagania:**

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja | * Gwarancja na minimum 2 lata |
| przekątna ekranu | * Minimum 8,7 cali |
| technologia dotykowa | * Pojemnościowa, 10-punktowy, |
| typ wyświetlacza | * TFT |
| rozdzielczość | * Minimum 1340 x 800 |
| model procesora | * MTK MT8768T (4 rdzenie, 2.3GHz + 4 rdzenie, 1.8GHz) |
| pamięć RAM | * Minimum 3 GB DDR3 |
| pamięć wbudowana | * Minimum 32 GB |
| Złącza | * USB Type-C - 1 szt.   Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. |
| Łączność | * Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) * Moduł Bluetooth |
| Dodatkowe informacje | * Wbudowane głośniki stereo * Funkcja szybkiego ładowania * Metalowa obudowa |
| Aparat fotograficzny | * 2.0 Mpix - przód   8.0 Mpix - tył |
| Standard nagrywania filmów | * FullHD (1920 x 1080) |
| Typ akumulatora | * Litowo-jonowa 5100 mAh |
| Pojemność baterii | * 5100 mAh |
| Platforma | * Android |
| System operacyjny | * Minimum Android 11.0 |
| Czujniki | * Akcelerometr * Czujnik światła * Magnetometr |
| Dominujący kolor obudowy | * srebrny/szary/czarny |
| Masa | * Do 400 g |
| Akcesoria | * Zasilacz * Kabel USB Type-C * Słuchawki * Etui pancerne |
| Nawigacja satelitarna | * GPS * BeiDou * GLONASS * Galileo |

1. **Pętla indukcyjna – 1 szt.**

**Pętla indukcyjna stanowiskowa do montażu nad blatem, z mikrofonem standardowym wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.**

Gwarancja - minimum 2 lata.

**Antena pętli słuchowej winna być zintegrowana z oznakowaniem**, które można przymocować do blatu, biurka lub szklanej powierzchni, aby umożliwić odbiorcom łatwą identyfikację pętli i uzyskanie maksymalnych korzyści. Urządzenie winno posiadać niskoprofilową konstrukcję co pozwoli na ustawienie w wielu pozycjach.

**Główne cechy:**

* sterowanie mikroprocesowe
* energooszczędny "zielony" tryb czuwania zapewnia oszczędność energii do 80% w okresach ciszy
* zaawansowane przetwarzanie dźwięku obejmuje AGC (automatyczną kontrolę wzmocnienia), kompresję i brak szumów
* napęd z pętlą stałoprądową
* autodiagnostyka
* izolowane wejście liniowe audio umożliwia prowadzącemu korzystanie z alternatywnych źródeł dźwięku (opcjonalnie)
* wskaźnik stanu zasilania i dioda LED
* zakres pola magnetycznego 800mm
* certyfikaty: CE, RoHS, WEEE
* zgodność z normą BS EN 60118-4

Złącza - 1 x Phoenix

Pasmo przenoszenia (min.) - 70 Hz

Funkcje specjalne:

* **Pasmo przenoszenia**: 100Hz - 5kHz (+/-3dB)
* **Zniekształcenia**: lepsze niż -40dB, wejścia na poziomie nominalnym
* **Automatyczna kontrola wzmocnienia** - kontrolowana przez procesor:  
  zakres dynamiczny 40dB  
  czas ataku: 10 milisekund  
  czas wydania: zwykle 10 sekund, zależy od zawartości programu
* **Autodiagnostyka** - sterowana mikroprocesorem: jednostka, w tym połączenia mikrofonu i pętli jest stale monitorowana, a wewnętrzne i zewnętrzne wskaźniki LED są aktualizowane
* **Oszczędzanie energii** - urządzenie przejdzie w tryb "uśpienia" niskiego zużycia energii, gdy warunki akustyczne wykażą brak użycia

Pasmo przenoszenia (maks.) 14 kHz

Porty wejścia 3 x Phoenix

Czułość -46 dB

Długość przewodu 3,5-4 m

Akcesoria w zestawie:

* Sterownik pętli słuchowej
* Mikrofon standardowy z plastikowym trzonkiem
* Znak pętli indukcyjnej z wbudowaną anteną
* Zasilacz
* Kabel zasilający
* Mocowania

Kolor srebrny/szary/czarny

Pozostałe parametry

* Kierunkowość: kardioida
* Zniekształcenie: zwykle mniej niż 1%
* Funkcja redukcji szumów
* Wskaźnik świetlny u podstawy trzonu mikrofonu - kolor zielony: działanie prawidłowe; kolor czerwony - została wykryta usterka.
* Możliwość przykręcenia lub zamontowania za pomocą standardowej podkładki samoprzylepnej.
* Konstrukcja: ABS Plastic (opcja: zestaw z mikrofonem na mosiężnym trzonku).

1. **Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.06.2023 r.

1. **Warunki Udziału w postępowaniu:**

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

**V. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.

2. Prawidłowe ustalenie stawki podatku Vat należy do Wykonawcy.

1. **Kryteria oceny ofert**
2. Cena brutto oferty – 100% W cenie brutto należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona i podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Dopuszcza się negocjowanie warunków oferty, w tym ceny, z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. **Termin i miejsce złożenia oferty:**
5. Ofertę należy złożyć w terminie  **do dnia 15.05.2023 r. do godz. 10:00, poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/luban**
6. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
7. **Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

1. **Osoby do kontaktu:**

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Magdalena Zawadzka nr tel. 756465928, email: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl

- w sprawach proceduralnych: Edyta Liczner, nr tel. 756465927, email: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl

1. **Warunki zapłaty:** Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Podstawa prawna prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 .

1. **Ochrona danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubań.

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Renata Zadka, kontakt: adres e-mail: rodo@luban.ug.gov.pl, telefon/75 646 59 27 ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
* przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**W załączeniu:**

1. Formularz oferty
2. Umowa