
Załącznik Nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**





**Opis produktu:**

* Typ koncentratora: Przewodowy
* Wbudowany zasilacz: 2,75A/12V
* Kompatybilność: Galaxy Classic, G2, G3, Dimension
* Liczba wejść: 8
* Liczba wyjść: 4
* Monitorowanie pracy zasilacza: Z użyciem magistrali RS485

Koncentrator przewodowy 8 wejść i 4 wyjścia tranzystorowe w metalowej obudowie   
z zasilaczem 2,75A/12V i miejscem na akumulator. Stan pracy zasilacza i akumulatora jest monitorowany dzięki połączeniu z magistralą RS485.

**Dane techniczne:**

* Producent: **HONEYWELL**
* Kompatybilność: **Galaxy**
* Typ produktu: **Moduł rozbudowy**
* Liczba wejść: **4**
* Liczba wyjść: **8**
* Wydajność prądowa zasilacza (A): **3**
* Miejsce na akumulator: **2x18**
* Interfejs sieciowy: **8 portów PoE 100/1000 Mbps RJ45, 4x SFP**
* Wymiar wysokość (mm): **352**
* Wymiar szerokość (mm): **440**
* Wymiar głębokość (mm): **90**
* Rodzaj produktu: **Moduł wejść / wyjść**
* Stopień zabezpieczenia: **Grade 3**