**Opis przedmiotu zamówienia - krzesło ewakuacyjne**

* odpowiednie do transportu po schodach w dół oraz ewakuacji schodami w górę,
* uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody,
* pasy zabezpieczające,
* regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę,
* może być wolnostojące lub posiadać możliwość montażu na ścianie (w zestawie z wieszakiem lub hakami),
* solidne, wygodne uchwyty,
* blokowane koła,
* wyposażone z płozy ułatwiające zjazd po schodach,
* konstrukcja aluminiowa,
* wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i sterylizacji.
* waga: do 20 kg,
* maksymalne obciążenie: do 200 kg lub więcej,
* asekuracyjny, bezobsługowy hamulec schodowy zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła w każdej sytuacji,
* łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia,
* pokrowiec na krzesło,
* tabliczka informacyjna fotoluminescencyjna do oznaczenia miejsca przechowywania krzesła,
* instrukcja obsługi w języku polskim,
* gwarancja,
* Certyfikat TUV –potwierdzający jakość i wytrzymałość,
* Certyfikat ISO 9001:2015,
* szybki termin dostawy (14 dni).