**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Specyfikacja techniczna/Oferta techniczna pojazdów będących**

**przedmiotem zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POJAZDU (minimalne wymagania Zamawiającego)**  **Parametry oferowane** | |
| **DATA PRODUKCJI**  *(pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 01.06.2022r.)* | **Należy podać:**  **…………………………………** |
| **PRODUCENT, MARKA, TYP** | **Należy podać:** |
| producent | **…………………………………..** |
| marka | **…………………………………..** |
| typ | **…………………………………..** |
| MODEL (wariant modelu): | **…………………………………..** |
| **WERSJA NADWOZIA: VAN** | |
| **LICZBA MIEJSC: 9** | |
| **MOC SILNIKA:** minimum 130 KM | **Należy podać:**  **………………………………….** |
| **POJEMNOŚĆ SILNIKA:** co najmniej 1,9L | **Należy podać:**  **………………………………….** |
| **RODZAJ PALIWA: olej napędowy** | |
| **SKRZYNIA BIEGÓW: manualna** | |
| **KOLOR LAKIERU: biały** | |
| **Możliwość demontażu ostatniego rzędu siedzeń** | |
| **Pakiet opon** | |
| **Wybrane opcje montowane fabrycznie:** | |
| Hak holowniczy (z 13-pinowym gniazdem elektrycznym)  Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia  Koło zapasowe pełnowymiarowe | |
| **Wybrane elementy wyposażenia standardowego:**  **Bezpieczeństwo i technologia** | |
| Akumulator – pojedynczy (z przygotowaniem do rozruchu do -20°C)  Alternator – wzmocniony (240A)  Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)  Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)  Funkcja monitorowania stanu pojazdu  Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna  Lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane  Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)  Podgrzewana przednia szyba Poduszka powietrzna – kierowcy  System kontroli obciążenia pojazdu (LAC) | |
| System tankowania bez korka wlewu z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa  System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)  System zapobiegający wywróceniu pojazdu Roll Stability Control (RSC)  Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku  Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)  Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)  Wycieraczki – przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu  Zbiornik AdBlue® – 21 litrów  Zbiornik paliwa – 70 litrów | |
| **Systemy audio i komunikacji:** | |
| Radio cyfrowe, kolorowy wyświetlacz dotykowy, zestaw głośnomówiący bluetooth, funkcja wzywania pomocy, Android Auto iApple CarPlay, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki w wersji | |
| **Komfort:** | |
| Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu  Gniazdo zasilania – 2 x 12V  Kierownica – wykończona skórą  Klimatyzacja – z przodu pojazdu  Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach  Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce  Podsufitka – kabina pasażerska, profilowana  Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach  Schowek – po stronie kierowcy, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty  Schowek – po stronie pasażera, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty  Schowek po stronie pasażera – zamykany  Tempomat  Wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu (niedostępna w wersji Van z podwójną kabiną Limited i Kombi M1 Sport)  Zawieszenie - przednie niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe. Tył, resory piórowe i amortyzatory gazowe. | |
| **Siedzenia** | |
| układ foteli przednich 1+2,  regulacja fotela kierowcy 4 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości,  regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,  podłokietnik kierowcy,  siedzenie pasażera dwu miejscowe, bez regulacji  ciemna tapicerka materiałowa  Tylne fotele – drugi rząd, 3-osobowa kanapa | |
| **Zabezpieczenia** | |
| 2 piloty zdalnego sterowania  Immobilizer  Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu | |
| Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem  Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi | |
| **Wygląd zewnętrzny** | |
| Chlapacze – przednie  Chlapacze – tylne  Ciemne szyby w tylnej części (tylko Van z podwójną kabiną i Kombi M1)  Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° (Van i Van z podwójną kabiną)  Klamki drzwi – w kolorze nadwozia  Listwy boczne – w kolorze nadwozia  Lusterka boczne – elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy  Lusterka boczne – obudowy w kolorze nadwozia  Obręcze ze stopów lekkich – 16" 5x2-ramienne, wykończenie Sparkle Silver, z oponami 215/65 R16  Przedni zderzak – w kolorze nadwozia  Przednia krata wlotu powietrza – z 3 poprzeczkami, z chromowanym obramowaniem  Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie  Reflektory – halogenowe reflektory projektorowe  Reflektory – światła do jazdy dziennej LED  Szyby boczne – w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie  Światła przeciwmgielne – przednie  Tylny zderzak – w kolorze nadwozia | |
| **Inne wyposażenie:** | |
| Elektrycznie podgrzewana przednia szyba  Czujnik poziomu płynu spryskiwacza  Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne  Automatycznie włączane światła  Automatycznie włączane wycieraczki  gwarancja 3 lata /120 000km  kontrakt serwisowy 3 lata /120 000 km | |

Uwaga: pod rygorem odrzucenia oferty należy wypełnić wszystkie wykropkowane pola.

**OFERTĘ NALEŻY OPATRZYĆ PODPISEM ZAUFANYM,**

**PODPISEM OSOBISTYM LUB KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**