**Przedmiot zapytania ofertowego**

Załadunek, rozładunek i przemieszczanie odpadów ładowarką kołową do 16 ton z łyżką o pojemności 3,0 - 3,5 m³, na terenie zakładu Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach

**Szczegółowy zakres usługi**

Usługa dotyczy wynajmu wraz z operatorem ładowarki czołowej – łyżka wysokiego wysypu o pojemności 3,0 - 3,5 m3 do prac na terenie zakładu:

**1.** **Wymagania sprzętowe**: ładowarka kołowa wyposażona:

- w filtr zabezpieczający przed dostawaniem się gazów do kabiny operatora,

- w łyżkę o pojemności 3,0 - 3,5m3.

- w ogumienie przemysłowe lub pełne, koła ładowarek narażone są na kontakt z ostrymi przedmiotami, Wykonawca musi uwzględnić to przy doborze właściwych kół i zapewnić stały serwis w tym zakresie tak, aby nie powodować przerw w pracy,

- sprawna pod względem technicznym, przystosowana do pracy o każdej porze roku, 24 godz. na dobę oraz przy zmiennych warunkach meteorologicznych.

**2.Czas pracy:**

- dni robocze: 8 godzin dziennie,

- dni wolne: 4 x soboty po 8h ,

- okres świadczenia usługi: do 1 rok od podpisania umowy

**3. Zakres prac:** •

- hala przyjęć w sortowni: podgarnianie, skarpowanie, pryzmowanie, rozgarnianie, przesuwanie, przemieszczanie odpadów na hali przyjęć każdorazowo na wezwanie pracownika Zamawiającego, załadunek odpadów do rozrywarki, załadunek odpadów do rozdrabniarki wstępnej,

- paliwa alternatywne: załadunek bufora podającego do rozdrabniarki końcowej, podgarnięcia, przemieszczanie, przesunięcia odpadów w boksie przy rozdrabniarce oraz w magazynach gotowego paliwa, załadunek samochodów odbierających paliwo alternatywne w tym w szczególności samochodów typu walking floor, tworzenie na bazie komponentów jednorodnych mieszanek różnych frakcji paliwa alternatywnego,

- obsługa strefy biologicznej: pryzmowanie, podgarnianie załadunek reaktorów, przesiewania kompostu, załadunek samochodów, mielenie trawy, załadunek frakcji BIO,

- cały zakład: załadunki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury, złomu, gabarytów i innych surowców, załadunki do samochodów typu wanna, walking floor oraz do pojemników 30m3 - 40m3 , podgarnianie, skarpowanie, pryzmowanie, rozgarnianie, przesuwanie, przemieszczanie odpadów w tym szkła na placu demontażu odpadów wielkogabarytowych każdorazowo na wezwanie pracownika Zamawiającego, załadunki odpadów wielkogabarytowych do rozdrabniarek oraz do samochodów typu wanna, walking floor oraz pojemników, wykonywanie innych poleceń pracowników Zamawiającego,
w ramach wykonywanych zadań.

Należy podać cenę pracy ładowarki za godzinę pracy. Proszę uwzględnić koszty personalne, paliwa, serwisu itd.