**Wykonanie instalacji i konfiguracji CCTV w obiekcie PDOZ KPP Tuchola**

1. Sprzęt własny dostarczony przez zamawiającego:
* Wymiana 4 kamer na IP Fisheye PROTEL IP2803 w celach (wg załączonego planu);
* Montaż i konfiguracja rejestratora DAHUA NVR4432 (wg załączonego planu, serwerownia);
1. Sprzęt dostarczony przez wykonawcę:
* Korytka i kabel UTP 6 kategorii wg zużycia.
1. Wymagania odnośnie montażu:
* Kamery, 4 szt. (PPDOZ i 3 Cele), w celach umieszczone centralnie na suficie, okablowanie podtynkowe;
* Infrastruktura kablowa oparta na kablach UTP.