Przodkowo, dnia 30 maja 2022r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,, **Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo”** ZP.271.23.2022

**Dotyczy: Remont odcinka drogi gminnej Kczewo-Małkowo:**

***Pytanie nr 1:***

Zgodnie z opisem na PZT rys. 2.2 należy rozebrać i wymienić na nowe ogrodzenie o długości 64 m. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Jest w przedmiarze, pozycja nr 8.

***Pytanie nr 2:***

Proszę o potwierdzenie że prócz ogrodzenia o którym mowa w pytaniu 1 nie ma innych ogrodzeń kolidujących w inwestycją.

***Odpowiedź na pytanie 2:***

Potwierdzamy.

***Pytanie nr 3:***

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 8 m obrzeży betonowych. Proszę o informację czym będzie ograniczony chodnik na praktycznie całej długości? Istniejącym ogrodzeniem?

***Odpowiedź na pytanie 3:***

Omyłkowo podstawiono ilości. W poz. 11 powinno być 7,5m3, w poz. 12 - 150 mb.

***Pytanie nr 4:***

Na podstawie załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie określić ilości mas ziemnych do wykonania. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania nasypów bądź robót ziemnych prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe.

***Odpowiedź na pytanie 4:***

Ilości są prawidłowe.

***Pytanie nr 5:***

Proszę o informację czy warstwę z kruszywa stabilizowanego należy zakupić z wytwórni czy można wykonać ją na miejscu budowy?

***Odpowiedź na pytanie 5:***

Wszystkie mieszanki betonowe i kruszywo stabilizowane hydraulicznie należy wykonać w węźle betonowym.

***Pytanie nr 6:***

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykarczować krzaki o na powierzchni 2000 m2, proszę o wskazanie na PZT gdzie występują zakrzaczenia.

***Odpowiedź na pytanie 6:***

Do wyceny przyjąć 200 m2.

***Pytanie nr 7:***

Proszę o informację czy materiał z frezowania należy zutylizować?

***Odpowiedź na pytanie 7:***

Materiał z frezowania należy przekazać Inwestorowi.

***Pytanie nr 8:***

Proszę o udostępnienie uzgodnień branżowych z gestorami sieci.

***Odpowiedź na pytanie 8:***

Uzgodnienia nie są wymagane przy remoncie.

***Pytanie nr 9:***

Proszę o informację czy w ramach regulacji studni należy wymienić jakieś elementy (włazy, pokrywy, kręgi) ?

***Odpowiedź na pytanie 9:***

Tak, należy przyjąć wymianę niektórych elementów.

***Pytanie nr 10:***

Przedmiar nie zawiera pozycji regulacji skrzynek gazowych i wodociągowych? Czy elementy te należy wykonać jako nowe?

***Odpowiedź na pytanie 10:***

Poz. 7 przedmiaru.

***Pytanie nr 11:***

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wymiany niedziałających zasuw, kluczy teleskopowych prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe.

***Odpowiedź na pytanie 11:***

W przypadku konieczności wymiany niedziałających zasuw, kluczy teleskopowych wymiany dokona Zamawiający.

***Pytanie nr 12:***

Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania rur osłonowych. Proszę o potwierdzenie, że ww. zakres nie obejmuje wykonania rur osłonowych na istniejącym uzbrojeniu.

***Odpowiedź na pytanie 12:***

Nie obejmuje.

***Pytanie nr 13:***

Proszę o udostępnieniu projektu docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja nie wskazuje jakie oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać.

***Odpowiedź na pytanie 13:***

Wymiana znaku B20 na nowy.

**Dotyczy: Remont odcinka drogi gminne Pomieczyno - Rąb**

***Pytanie nr 14:***

Na podstawie załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie określić ilości mas ziemnych do wykonania. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania nasypów bądź robót ziemnych prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe.

***Odpowiedź na pytanie 14:***

Wielkości podane w przedmiarze są prawidłowe.

***Pytanie nr 15:***

Proszę o informację czy warstwę z kruszywa stabilizowanego należy zakupić z wytwórni czy można wykonać ją na miejscu budowy?

***Odpowiedź na pytanie 15:***

Wszystkie mieszanki betonowe i kruszywo stabilizowane hydraulicznie należy wykonać w węźle betonowym.

***Pytanie nr 16:***

Proszę o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

***Odpowiedź na pytanie 16:***

Drzewa zostaną wycięte. Należy wycenić frezowanie pni.

***Pytanie nr 17:***

W projekcie brak inwentaryzacji zieleni. Proszę o podanie obwodów drzew do wycinki.

***Odpowiedź na pytanie 17:***

Drzewa zostaną wycięte. Należy wycenić frezowanie pni.

***Pytanie nr 18:***

Proszę o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

***Odpowiedź na pytanie 18:***

Drzewa zostaną wycięte. Należy wycenić frezowanie pni.

***Pytanie nr 19:***

Proszę o potwierdzanie, czy całość materiału z rozbiórki elementów betonowych należy skruszyć i przekazać do Zamawiającego?

***Odpowiedź na pytanie 19:***

Potwierdzamy.

***Pytanie nr 20:***

Proszę o udostępnienie uzgodnień branżowych z gestorami sieci.

***Odpowiedź na pytanie 20:***

Uzgodnienia nie są wymagane przy remoncie.

***Pytanie nr 21:***

Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania rur osłonowych. Proszę o potwierdzenie, że ww. zakres nie obejmuje wykonania rur osłonowych na istniejącym uzbrojeniu.

***Odpowiedź na pytanie 21:***

Potwierdzamy, nie obejmuje.

***Pytanie nr 22:***

Proszę o udostępnieniu projektu docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja nie wskazuje jakie oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać.

***Odpowiedź na pytanie 22:***

Zgodnie z opisem zakres inwestycji nie obejmuje zmiany istniejącego oznakowania.

***Pytanie nr 23:***

Na PZT nie zaznaczono skarp jakie należy umocnić, proszę o zaznaczenie oraz udostępnienie przekrojów poprzecznych bądź potwierdzenie że ilość zawarta w przedmiarze robót jest prawidłowa.

***Odpowiedź na pytanie 23:***

Ilość zawarta w przedmiarze robót jest prawidłowa.

***Pytanie nr 24:***

Proszę o zaznaczenie na PZT drzew do wycinki.

***Odpowiedź na pytanie 24:***

Nie przewiduje się wycinki drzew.

***Pytanie nr 25:***

Przedmiar robót wskazuje na konieczność wykonania poboczy, natomiast PZT oraz przekrój konstrukcyjny na to nie wskazuje. Proszę o jednoznaczne określenie czy pobocza są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to jedno czy obustronnie, jaka szerokość, jaka konstrukcja?

***Odpowiedź na pytanie 25:***

Tak. Pobocza obustronne o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego grubości 15 cm.

***Pytanie nr 26:***

Proszę o informację czego dotyczy poz. 47 i 49 przedmiaru robót.

***Odpowiedź na pytanie 26:***

Pozycje te dotyczą podbudowy na zjazdach indywidualnych.

***Pytanie nr 27:***

Zgodnie z przekrojem należy wykonać podbudowę C3/4 gr. 20 cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt. 5.1 gr.25 cm. Proszę o wskazanie prawidłowej wartości.

***Odpowiedź na pytanie 27:***

Należy wykonać podbudowę grubości 25cm.

***Pytanie nr 28:***

Proszę o sprecyzowanie: zgodnie z opisem należy wykonać w studniach 1200 mm osadniki wys. 50 cm natomiast z profilu można wywnioskować, że założono wykonanie kinet. Czy zasadne jest wykonanie kaskad na włączeniu przykanalików?

***Odpowiedź na pytanie 28:***

Studnie wykonać z kinetami, włączenie przykanalików za pomocą kaskad.

**Dotyczy: Remont odcinka drogi gminnej w Przodkowie (ulica Łąkowa)**

***Pytanie nr 29:***

Na podstawie załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie określić ilości mas ziemnych do wykonania. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania nasypów bądź robót ziemnych prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe.

***Odpowiedź na pytanie 29:***

W przedmiarze są prawidłowe ilości mas ziemnych.

***Pytanie nr 30:***

Proszę o informację czy warstwę z kruszywa stabilizowanego należy zakupić z wytwórni czy można wykonać ją na miejscu budowy?

***Odpowiedź na pytanie 30:***

Kruszywo stabilizowane hydraulicznie oraz mieszanki betonowe  należy dostarczyć z węzła betonowego.

***Pytanie nr 31:***

Proszę o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

***Odpowiedź na pytanie 31:***

Drzewa zostaną wycięte. Należy wycenić frezowanie pni.

***Pytanie nr 32:***

W projekcie brak inwentaryzacji zieleni. Proszę o podanie obwodów drzew do wycinki oraz zaznaczenie ich na PZT.

***Odpowiedź na pytanie 32:***

Należy przyjąć przesadzenie 75 sztuk tuji o wysokości 1,5 do 1,7 mb.

***Pytanie nr 33:***

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o branżę wodociągową, oświetleniową, kanalizacji deszczowej.

***Odpowiedź na pytanie 33:***

Kanalizację deszczową, wodociąg i branżę oświetleniową wycenić na podstawie przedmiaru robót.

***Pytanie nr 34:***

Proszę o udostępnienie uzgodnień branżowych z gestorami sieci.

***Odpowiedź na pytanie 34:***

Dla remontu drogi bez zmiany niwelety uzgodnienia branżowe nie są wymagane.

***Pytanie nr 35:***

Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania rur osłonowych. Proszę o potwierdzenie, że ww. zakres nie obejmuje wykonania rur osłonowych na istniejącym uzbrojeniu.

***Odpowiedź na pytanie 35:***

Zakres nie przewiduje wykonania rur osłonowych.

***Pytanie nr 36:***

Proszę o udostępnieniu projektu docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja nie wskazuje jakie oznakowanie pionowe należy wykonać.

***Odpowiedź na pytanie 36:***

Zgodnie z opisem pozycji należy ustawić znaki 1xB-43, 1xB-44, 3xA5.

***Pytanie nr 37:***

Do kogo należy wykonanie i uzgodnienie projektu DDR?

***Odpowiedź na pytanie 37:***

Zatwierdzony projekt DOR wykona Inwestor.

***Pytanie nr 38:***

Na PZT nie zaznaczono skarp jakie należy umocnić, proszę o zaznaczenie oraz udostępnienie przekrojów poprzecznych bądź potwierdzenie że ilość zawarta w przedmiarze robót jest prawidłowa.

***Odpowiedź na pytanie 38:***

Ilość zawarta w przedmiarze jest prawidłowa.

***Pytanie nr 39:***

Proszę o informację czy odtwarzając ogrodzenia należy zakupić nowe ogrodzenia czy zamontować je z demontażu starego?

***Odpowiedź na pytanie 39:***

Należy zakupić nowe ogrodzenia.

***Pytanie nr 40:***

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o regulację studni i skrzynek wodociągowych/gazowych.

***Odpowiedź na pytanie 40:***

Pozycja ta jest w przedmiarze.

***Pytanie nr 41:***

Czy do regulacji studni należy przyjąć wymianę elementów tj. włazów, pokryw, kręgów?

***Odpowiedź na pytanie 41:***

Tak, należy przyjąć wymianę niektórych elementów.

***Pytanie nr 42:***

Proszę o udostępnienie sprawozdania z badań geologicznych.

***Odpowiedź na pytanie 42:***

Dla remontu drogi badania geotechniczne nie są wymagane.

***Pytanie nr 43:***

Proszę o udostępnienie uzgodnień branżowych.

***Odpowiedź na pytanie 43:***

Dla remontu drogi bez zmiany niwelety uzgodnienia branżowe nie są wymagane.

***Pytanie nr 44:***

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykarczować krzaki o na powierzchni 5000 m2, proszę o wskazanie na PZT gdzie występują zakrzaczenia.

***Odpowiedź na pytanie 44:***

Do wyceny przyjąć 50 m2.

***Pytanie nr 45:***

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wymiany niedziałających zasuw, kluczy teleskopowych prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe.

***Odpowiedź na pytanie 45:***

W przypadku konieczności wymiany niedziałających zasuw, kluczy teleskopowych wymiany dokona Zamawiający.

Sporządziła: Monika Warkusz