**Nazwa głównego laboratorium:** Zmywalnia automatyczna

**Najważniejsze wyposażenie:** Autoklawy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Agnieszka Janiak |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Zmywalnia automatyczna |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 2 x 20 m2 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) |  |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 2-4 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Pomieszczenia zmywarek automatycznych |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | Duże zmywarki przemysłowe, automaty myjąco-dezynfekujące dla szkła laboratoryjnego – masa jednej sztuki od 100 do 200 kg - 6-8 sztuk w jednym pomieszczeniu |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | Przyłącza wody zwykłej, odpływ wody  Przyłącza wody demineralizowanej – do zmywarek laboratoryjnych  Odpływ wody w podłodze |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | Nie |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Brak |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | Nie |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | Nie |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Odpływy wody w podłodze lub odpowiedni profil z korytkami odpływowymi (odpływ wody)  Woda demineralizowana  Zlewy laboratoryjne z osadnikami – 2 szt. |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] |  |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | Nie |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Nie |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Nie |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych, telefonicznych, prądowych zwykłych i prądowych komputerowych. | Gniazdka prądowe – minimum 20 szt. |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | Nie |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | Nie |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakiś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | Nie |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | Nie |
| 24 | Inne wymagania |  |