Wronki, dnia 20.06.2022 r.

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do treści SWZ, Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**1.**Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości czynnej zbiornika, w zamian za zwiększenie średnicy przepompowni zachowując zakładaną pojemność?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości czynnej zbiornika przy jednoczesnym

zwiększeniu średnicy przepompowni i zachowaniu zakładanej pojemności.

**2.** Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie zasuw w gruncie oraz zaworów zwrotnych w komorze pompowni w celu ograniczenia powierzchni nowych urządzeń na działce?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia zasuw i zaworów zwrotnych w gruncie.

**3.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika przepompowni betonowego zabezpieczonego żywicą epoxydową lub polimocznikiem?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający pozostaje przy wymogu wykonania zbiornika przepompowni z polimerobetonu.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 10:30**