**TOM III - Opis przedmiotu zamówienia**

1. Obowiązkowe wymagania dla zamawianych w ramach umowy ramowej mebli:
a) fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
b) spełniające wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego (Otwock) wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
b) montaż i ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca na wszystkie dostarczone meble udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji,
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktów.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.

1. Wykaz przewidzianych do zamówień w ramach umowy ramowej mebli m. in.:
* fotele biurowe
* biurka
* kontenery biurowe
* szafy aktowe
* szafy ubraniowe
* szafy biurowe
* szafki
* stoły
* krzesła
* wieszaki na ubrania
* listwy na ścianę zapobiegające ścieraniu/zabrudzeniom
* podnóżki
* podstawki pod monitory

Zamawiający każdorazowo przy składaniu zapytania ofertowego do Wykonawców z którymi zostanie podpisana umowa ramowa **szczegółowo wskaże i opisze asortyment w każdym zamówieniu cząstkowym.**

1. **Szczegółowy asortyment referencyjny wskazany w formularzu ofertowym stanowiący podstawę do wyboru kwalifikowanych dostawców:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i opis produktu (wymagania minimalne,** **dopuszczalne +/- 5% tolerancji w wymiarach)** | **Ilość** |
| 1 | **Fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem**Ergonomiczny obrotowy fotel biurowy z zagłówkiem. Fotel powinien być w kolorze czarnym,powinien posiadać wiele regulacji, dzięki którym można dostosować go do własnych potrzeb:regulacja podłokietników, wysokości siedziska i pochylenia oparcia. Fotel powinien posiadaćmożliwość ustawienia wysokości podłokietników. Podłokietniki powinny być wykonane z miękkiego iprzyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Mechanizm regulacji wysokości siedziska powinien byćłatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać wpozycji siedzącej.Fotel powinien posiadać takie funkcjonalności jak:• mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu• płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi• funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy• podłokietniki regulowane z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami• zagłówek regulowany z możliwością zdjęcia• oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym• pianka o dużej gęstości: siedzisko: minimum T30 (30 kg/m3)• oparcie tapicerowane siatką• stabilna nylonowa podstawa• kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardychWymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.:• wysokość całkowita ok. 120-130 cm,• wysokość siedziska ok. 45-60 cm,• szerokość oparcia ok. 45-50 cm,• głębokość siedziska ok. 50-55 cm,• szerokość siedziska ok. 50-55 cm,• wysokość podłokietników (od siedziska) ok. 15-25 cm,• możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi | 1 sztuka |
| 2 | **Biurko**Wymiary (mm): 1400mm x 800mm x 735mm (szerokość x głębokość x wysokość)• Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Kolor płyty – jasny np. szary, matowy• Blat o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm• Blenda (maskownica) wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej• Regulatory poziomu biurka w nodze• Nogi metalowe w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006)• W blacie okrągła przelotka na kable• W zestawie koszyk/maskownica na kable, montowany pod biurkiem, wykonany z metalu | 1 sztuka |
| 3 | **Kontener – dostawka do biurka** Wymiary (mm): 400 x 400 x 735 (szerokość x głębokość x wysokość)• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Kolor płyty: jasny np. szary• Blat górny o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm• Regulatory poziomu kontenera w nodze• Szuflada zamykana zamkiem• Uchwyt metalowy, jasnoszary• Ilość szuflad – 1 szt | 1 sztuka |
| 4 | **Szafa aktowa nr 1**Wymiary (mm): 800 x 355 x 1786 (szerokość x głębokość x wysokość)• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Kolor płyty: jasny np. szary• Regulatory poziomu szafy w nodze• Szafa zamykana zamkiem punktowym• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia• Drzwi skrzydłowe• Uchwyty metalowe, jasnoszare• Szafa zawiera 5 przestrzeni na segregatory biurowe• Jedna półka zamontowana na stałe, 3 ruchome | 1 sztuka |
| 5 | **Szafa ubraniowa** Wymiary (mm): 800 x 355 x 1786 (szerokość x głębokość x wysokość)• Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Kolor płyty: jasny np. szary• Regulatory poziomu szafy w nodze• Drzwi skrzydłowe• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia• Uchwyty metalowe, jasnoszare• Wieszak wysuwany typu "puzon"• Oprócz przestrzeni na wieszaki z odzieżą, szafa musi zawierać 5 przestrzeni (górna o szerokości szafy, 4 wąskie) | 1 sztuka |
| 6 | **Szafka stojąca nr 1**Wymiary (mm): 1200 x 355 x 742 (szerokość x głębokość x wysokość)• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Kolor płyty: jasny np. szary• Blat górny (wieniec) o grubości 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm• Regulatory poziomu szafki w nodze• Szafka zamykana zamkiem• Szafa zawiera 4 przestrzenie na segregatory biurowe• Drzwi przesuwne• Uchwyty metalowe, jasnoszare | 1 sztuka |
| 7 | **Stół nr 1**Wymiary (mm): 1700 x 750 x 728 (szerokość x głębokość x wysokość)• Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1• Blat o grubości minimum 18 mm wykończony obrzeżem 2 mm i promieniu 2mm• Kolor: jasny np. szary• Stelaż stołu metalowy w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006) | 1 sztuka |
| 8 | **Krzesło**Wymiary krzesła (mm): 500 x 490 x 845 (szerokość x głębokość x wysokość)• Siedzisko o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 460 mm• Miska siedziska (oparcie wraz z siedziskiem) wykonana z bukowej, profilowanej sklejki• Otwór/uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła• Kolor siedziska: jasny np. szary• Metalowa malowana proszkowo rama w kolorze jasno-szarym (srebrny metal RAL9006) | 1 sztuka |