Dębica, dnia 18.09.2023 r.

**Zapotrzebowanie nr WO\_135\_2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **j.m.** | **Ilość** | **Dane szczegółowe** |
| 1 | **Zadanie obejmuje:**   1. wykonanie przeglądu obiektów   (cz. technologiczna i elektryczna):   1. zbiornik biogazu 2. cieczowy zawór bezpieczeństwa 3. pochodnia biogazu 4. węzeł podnoszenia ciśnienia biogazu 5. dmuchawy powietrza 6. studnia kondensatu.   II. wykonanie pomiarów w strefach Ex przy w/w obiektach – ciągłość przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ochrona przeciwporażeniowa,  Wykonanie przeglądów i pomiarów zostanie potwierdzone poprzez sporządzenie odpowiednich raportów/protokołów.  **Dane techniczne urządzeń:**  Zbiornik biogazu:  producent: Sattler AG  typ: B9 117/250  nr seryjny: B-01164  pojemność: 1040 m3  Pochodnia gazowa:  typ: W-250  Cieczowy zawór bezpieczeństwa:  typ: L 150-470  średnica: DN 150 mm  **Zawartość oferty:**   * cena * data wykonania * gwarancja * referencje (wykonanie przedmiotowych prac na co najmniej dwóch obiektach typu oczyszczalnia).   **Termin składania ofert:** 5 dni roboczych | kpl. | 1 | Obiekty: zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, dmuchawy |

Platforma Zakupowatak/~~nie~~~~\*~~

Postępowanie: otwarte / ~~zamknięte~~ \*

Realizuje ~~HR/WS/SOK/WPW/WO/~~TZ/~~FN/LW/LO/DE/DT~~\*\*/\*

Sporządził: Zatwierdził :

Jacek Sielawa

\* niepotrzebne skreślić