Dębica, dnia 18.09.2023 r.

**Zapotrzebowanie nr WO\_135\_2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **j.m.** | **Ilość**  | **Dane szczegółowe** |
| 1 | **Zadanie obejmuje:**1. wykonanie przeglądu obiektów

(cz. technologiczna i elektryczna):1. zbiornik biogazu
2. cieczowy zawór bezpieczeństwa
3. pochodnia biogazu
4. węzeł podnoszenia ciśnienia biogazu
5. dmuchawy powietrza
6. studnia kondensatu.

II. wykonanie pomiarów w strefach Ex przy w/w obiektach – ciągłość przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ochrona przeciwporażeniowa,Wykonanie przeglądów i pomiarów zostanie potwierdzone poprzez sporządzenie odpowiednich raportów/protokołów. **Dane techniczne urządzeń:**Zbiornik biogazu: producent: Sattler AGtyp: B9 117/250nr seryjny: B-01164pojemność: 1040 m3Pochodnia gazowa:typ: W-250Cieczowy zawór bezpieczeństwa:typ: L 150-470średnica: DN 150 mm**Zawartość oferty:*** cena
* data wykonania
* gwarancja
* referencje (wykonanie przedmiotowych prac na co najmniej dwóch obiektach typu oczyszczalnia).

**Termin składania ofert:** 5 dni roboczych | kpl. | 1 | Obiekty: zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, dmuchawy |

Platforma Zakupowatak/~~nie~~~~\*~~

Postępowanie: otwarte / ~~zamknięte~~ \*

Realizuje ~~HR/WS/SOK/WPW/WO/~~TZ/~~FN/LW/LO/DE/DT~~\*\*/\*

Sporządził: Zatwierdził :

Jacek Sielawa

\* niepotrzebne skreślić