**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż masztów na flagi, stojaków na flagi wraz z elementami towarzyszącymi w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:.

# Zakup i dostawa 55 szt. stojaków – zgodnie z opisem w pkt. 3.1;

# Zakup i dostawa 200 szt. drzewców – zgodnie z opisem w pkt. 3.2;

# Zakup, dostawa, montaż, demontaż 3 szt. uchwytów słupowo- ramiennych – zgodnie z opisem w pkt.3.3

1. **Szczegółowe informacje.**

* Wykonawca dostarczy zakupione stojaki na flagi i drzewce do magazynu Zamawiającego.   
  Adres dostawy: **Centrum Logistyczne KMC-Services sp. z o.o., ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka –** w terminie 2 tygodni. Od dnia podpisania Umowy,
* Wykonawca dostarczy do miejsc montażu zakupione uchwyty słupowe dwuramienne. Miejsca realizacji [Kraków, Zakopane] i daty montażu/demontażu zwarte są w podpunkcie 10.3,
* Montaż i demontaż uchwytów słupowo-ramiennych - Wykonawca wykona prace instalacyjne i montażowe, dostarczy wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
* Wszystkie Przedmioty stanowiące treść Zadania 2 powinny być nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej.

1. Specyfikacja techniczna:

**3.1 Stojaki na flagi – 55 szt.**

Stojak wykonany z metalu w kształcie koła (w przekroju kształt półkuli) o wymiarach 34x50 cm, malowany proszkowo na kolor złoty. Dół podstawy wykończony specjalnie profilowaną uszczelką, która zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

* Stojak jednoramienny – 23 szt. – kolor złoty
* Stojak wieloramienny:

na 3 flagi – 4 szt. kolor złoty

na 4 flagi – 20 szt. kolor złoty

na 8 flag – 8 szt. kolor złoty



Fot. Nr 4. Przykładowy stojak na flagi.

**3.2 Drzewce – 200 szt.**

* Długość 220 cm, średnica 21-22 mm. Kij obustronnie zaokrąglony, gładki.

**3.3 Uchwyt słupowy dwuramienny – 3 sztuki**

* Montaż i demontaż obejm (1 obejma służy do mocowania 2 flag) montaż po uzgodnieniu   
  z Zamawiającym;
* Uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej, taśmy mocujące ze stali nierdzewnej. Odporny na czynniki zewnętrzne. Łatwy montaż poprzez śruby.

Obraz zawierający budynek, na wolnym powietrzu, wykafelkowany, cement

Opis wygenerowany automatycznie

Fot. nr 5. Przykładowy uchwyt słupowy dwuramienny.

* Dostawa i montaż:

Zakopane 2 szt. na masztach nr 2 i nr 4 (licząc od lewej strony) – Plac Niepodległości - data montażu od 20.06.2023 – demontaż 03.07.2023

Kraków 1 szt. na maszcie nr 3 (licząc od lewej strony) - ICE Krakow Congress Centre - data montażu od 10.06.2023 – demontaż 04.07.2023

**Wymagania wobec Wykonawcy:**

* Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
* materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone, muszą posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania zgodnie   
  z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych [jeżeli dotyczy].
* Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa  
  budowlanego, BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót  
  w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót.
* Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania i utrzymywania w należytym stanie  
  terenu wykonywania montażu w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia  
  i odbioru ostatecznego.
* W czasie wykonywania montażu miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby  
  uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia.
* W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku  
  w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do  
  sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również  
  przywrócenia stanu instalacji i wyposażenia do pierwotnego)