Załącznik nr 1 do Zlecenia Nr\_\_\_/22

**Zakres czynności do przeglądu oraz konserwacji dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz
ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar**

Zakres czynności serwisowych. Wykonanie przeglądu szaf klimatyzacji:

1. sprawdzanie drożności spływu kondensatu;
2. sprawdzanie poprawności styków i połączeń elektrycznych;
3. sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania układu regulacji;
4. sprawdzanie parametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki);
5. sprawdzanie szczelności układu chłodniczego;
6. sprawdzanie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;
7. sprawdzanie układu zabezpieczeń chłodniczych;
8. sprawdzanie prawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej klimatyzatora;
9. wymiana filtrów powietrza urządzenia;
10. wymiana cylindrów nawilżacza;
11. czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia;
12. dopełnienie układu chłodniczego czynnikiem.