**Opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej Pogwizdów Stary -Hucisko na łącznej długości 1 900 mb polegającej na :**

**- zaprojektowanie jednostronnego chodnika wraz w przykryciem istniejącego rowu kolektorem deszczowym wraz z wpustami drogowymi dla odprowadzenia wody opadowej z jezdni na długości 994 mb wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m i położeniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok.375 mb**

**-zaprojektowanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na istniejącym odcinku gruntowym** (od istniejącej nawierzchni bitumicznej w obszarze zabudowy do oczyszczalni ścieków)

**o** **łącznej długości 1 070 mb** dla uzyskania pozwolenia na budowę na działkach o nr ewd. 238 obręb Pogwizdów Stary oraz nr ewd.461 obręb Przewrotne.

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu zagospodarowania -3 egz.

- projektu technicznego - 3 egz

- specyfikacja techniczne - 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

- opracowanie stałej organizacji ruchu uwzględniającej montaż 2 progów zwalniających

**-** przygotowanie materiałów i uzyskanie wymaganych decyzji środowiskowej i ULICP

- opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( dla przykrycia rowu i zrzutu

wód opadowych)

-dokumentacja winna również uwzględniać przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej ( jeżeli

będzie taki wymóg według warunków technicznych).

- inwestor rezygnuje z budowy kanału technologicznego

Na wskazanym terenie nie ma opracowanego MPZP.

Termin realizacji projektu : **6 m-cy** od daty podpisania umowy