**RG.271.26.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont drogi gminnej 270523K w km od 0+000,00 do km 0+428,00 w miejscowości Bystra, Gmina Gorlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość** |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm (do ponownego wbudowania)  | 1020 m2 |  |  |
| 2 | wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej  | 2354 m2 |  |  |
| 3 | ponowne wbudowanie frezowanej nawierzchni  | 1020 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-31 mm grub. warstwy 10 cm | 2354 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 1926 m2 |  |  |
| 6 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 856 mb |  |  |
| 7 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 6 cm po uwałowaniu | 428 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |