**Zamawiający:**

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Las Państwowe

Nadleśnictwo Czerwony Dwór

Czerwony Dwór 13

19-411 Świętajno

Szczegółowy Opis Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń sterujących w kabinie ciągnika i serwis w okresie gwarancji fabrycznie nowego hydraulicznego wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą tarczową do przycinania gałęzi oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.
2. Wymagania jakie musi spełniać oferowany zestaw:
	* fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do pracy;
	* rok produkcji 2023;
	* instrukcja w języku polskim;
	* montowany na tylnym TUZ kategorii II;
	* wysięgnik z własnym niezależnym układem hydraulicznym;
	* napęd z WOM ciągnika o 540 obr./min;
	* chłodnica z filtrem oleju;
	* bezpiecznik hydrauliczny;
	* zawory przeciążeniowe na siłownikach podnoszących;
	* zasięg wysięgnika 4,5m do 6,5 m;
	* przynajmniej jeden segment wysięgnika z możliwością wysuwu teleskopowego (regulacji długości);
	* dodatkowe cięgna stabilizujące;
	* sterowanie ramieniem wysięgnika elektro-proporcjonalne za pomocą joystick-a;
	* multiplikator ramienia wysięgnika żeliwny;
	* głowica tarczowa do cięcia gałęzi o szerokości roboczej 120-200 cm;
	* max. średnica cięcia 10-20 cm;
	* ilość pił tarczowych 3 lub 4;
	* wymagany minimalny napęd na paski klinowe;
	* połączenie głowicy z ramieniem wysięgnika sucho-odcinające.
3. Podjęcie naprawy w okresie gwarancyjnym nastąpi w czasie 3 (trzech) dni licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając dni ustawowo wolnych;
4. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy;
5. Montaż urządzeń sterujących w kabinie ciągnika na koszt Wykonawcy;
6. Przeszkolenie personelu Zamawiającego obejmie 2 osoby i nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostawy zestawu;

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz postanowieniami wzoru umowy.