|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego** | **Koszt zł netto** | **VAT** | **Koszt zł brutto** | **Termin wykonania** |
|  | **SIEĆ KANALIZACYJNA – I ETAP** |
| 1 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych |  |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe pozostałe |  |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 4 | Studzienki kanalizacyjne fi 1000 mm betonowe - 23 szt, fi 1000 mm tworzywowe - 24 szt, fi 425 mm tworzywowe |  |  |  |  |
| 5 | Przewiert sterowany rurą przewodową PEHD100 RC SDR11 fi 225 mm, L=179,00 m (156) |  |  |  |  |
| 6 | Przewiert sterowany rurą ochronną PEHD100 RC SDR17 fi 315 mm, L=223,00 m |  |  |  |  |
| 7 | Przewiert sterowany rurą ochronną PEHD100 RC SDR17 fi 250 mm, |  |  |  |  |
| 8 | Przejścia kanalizacją nad ciekami - estakada w rurze stalowej DN500 |  |  |  |  |
| 9 | Zabezpieczenie skarp potoku  |  |  |  |  |
| 10 | Rury ochronne dwudzielne - skrzyżowanie z kablami  |  |  |  |  |
| 11 | Podwieszenia i zabezpieczenia istniejących innych rurociągów (wodociągi lokalne, przepusty itp.)  |  |  |  |  |
| 12 | Nawierzchnie tłuczniowe |  |  |  |  |
| 13 | Nawierzchnie asfaltowe |  |  |  |  |
| 14 | Nawierzchnie z kostki brukowej |  |  |  |  |
| 15 | Nawierzchnie z betonu |  |  |  |  |
| 16 | Naprawa ogrodzeń  |  |  |  |  |
| 17 | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |
|  | **Suma – Sieć kanalizacyjna** |  |  |  | **do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy** |
|  | **SIEĆ WODOCIĄGOWA – II ETAP** |
| 1 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych |  |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe pozostałe |  |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych  |  |  |  |  |
| 5 | Naprawa ogrodzeń |  |  |  |  |
| 6 | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |
|  | **Suma – Sieć wodociągowa** |  |  |  | **do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.** |