Koszalin, dnia 29.09.2023 r.

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75 -724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
o szacunkowej wartości poniżej 215 000 euro na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP ,na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 w/w ustawy pn: „Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”.

Nr ogłoszenia : 2023/BZP00399598/01

Nr referencyjny: 33/AP/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-796939e6-555e-11ee-9aa3-96d3b4440790

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

Zamawiający działając na podstawie art. 135 Ustawy PZP, przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Szerokość odkładnicy minimum 3 200 mm - maksimum 3 500 mm. Czy Zamawiający dopuści szerokość odkładnicy 3 130 mm? Czy Zamawiający dopuści szerokość odkładnicy 3 080mm?

Odp. Zamawiający dopuści szerokość odkładnicy 3 080mm pod warunkiem uzyskania szerokości odśnieżania (roboczej) o wartości min. 2650 mm (ad. Pytanie nr 2)

1. Szerokość odśnieżania (robocza) przy skręcie pługa pod kątem 300: minimum 2 700 mm, maksimum 3 000 mm. Czy Zamawiający dopuści szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 30 stopni: 2650 mm?

Odp. Zamawiający dopuści szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 30 stopni:
 2650 mm

1. Lemiesz posiadający system uchylny - mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie – zabezpieczające przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę. Czy Zamawiający dopuści pług bez uchylnych lemieszy, zabezpieczeniem przeciw najazdowym jest skrętna odkładnica.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

1. Oscylacja poprzeczna pługa minimum +/- 100 umożliwiająca dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni (Odchylanie się pługa zgodnie z ukształtowaniem drogi na zakrętach). Czy Zamawiający dopuści kąt natarcia 0o?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza kąta natarcia 0o

1. Instalacja elektryczna. Oświetlenie zewnętrzne LED sterowane z kabiny kierowcy: a)Kierunkowskazy. Czy Zamawiający dopuści pług bez kierunkowskazów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pługu bez kierunkowskazów.

1. Ciężar pługa z listwami gumowymi i ze sterowaniem elektrohydraulicznym minimum 300 kg, maksimum 600 kg, Czy Zamawiający dopuści ciężar pługa z listwami gumowymi i ze sterowaniem elektrohydraulicznym 705 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza ciężar pługa z listwami gumowymi i ze sterowaniem elektrohydraulicznym 705 kg.

1. Funkcja pracy pługa: podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo/prawo, pływanie, docisk. Czy Zamawiający dopuści pług bez docisku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pługu bez docisku.

1. Czy Zamawiający dopuszcza rok produkcji pługa 2022?

Odp. TAK.

1. Czy Zamawiający dopuszcza szerokość odkładnicy 3000 mm?

Odp. Zamawiający w OPZ nie określił szerokości odkładnicy.

1. Czy Zamawiający dopuszcza szerokość odśnieżania (robocza) przy skręcie pługa pod kątem 30 st. 2550 mm ?

Odp. NIE

1. Czy Zamawiający dopuszcza lemiesz posiadający system uchylny – mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na skręcanie - zabezpieczające przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę?

Odp. TAK

1. Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie standardowe producenta?

Odp. Oświetlenie musi spełniać wymagania określone w OPZ.

1. Czy samochód posiada płytę czołową, czy też Zamawiający wymaga montażu płyty czołowej do samochodu?

Odp. Zamawiający informuje, że samochód nie posiada płyty czołowej. Zamawiający informuje, że nie wymaga montażu płyty czołowej do samochodu. (patrz pkt. II. 3. OPZ)

1. Czy wszystkie ogłoszenia odnośnie pługa są aktualne ? dot. Nr 00399598/01 0039900/01 00399601/01 szukacie Państwo 3 sztuk czy 1 sztuka pługa. ?

Odp. Zamawiający informuje, że ogłoszenia są właściwe. Każde z ogłoszeń dotyczy dostawy jednej sztuki nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

 Zamawiający