1. Hełm ABS Polstar 4 pkt. YS-7 rozmiar 53 - 64 pomarańczowy H44C - 36 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
ZAPIĘCIE:  
  
    regulowane pokrętłem, wykonane z polietylenu  
  
REGULACJA OBWODU:  
  
    53 cm - 64 cm  
  
PASEK STABILIZUJĄCY HEŁM:  
  
    czteropunktowy  
    wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem  
  
NAPOTNIK:  
  
    wykonany z higroskopijnej mikropianki  
  
HEŁM MOŻE BYĆ UŻYWANY W TEMPERATURACH:  
  
    temperatura min. -10 stopni celsjusza  
    temperatura max. +50 stopni celsjusza  
  
WAGA:  
  
    0,40  
  
SKORUPA:  
  
    wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników  
    boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu  
  
WIĘŹBA:  
  
    6-punktowa  
    wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych

**Termin produkcji kasków: nie wcześniej niż kwiecień - maj 2024r.**