**Załącznik nr 1 do zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Hurtowa dostawa oleju napędowego ON w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:

- przejściowego,

- zimowego,

którego sposób dostawy oraz jakość spełniać będą wymogi określone w aktualnie obwiązujących przepisach w szczególności w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.) oraz spełniającego wymagania polskiej normy PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2.

Dostawy do stacji paliw zlokalizowanej na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy. Pojemność całkowita zbiorników 25 m3, rozładunek paliwa przy zastosowaniu pompy autocysterny lub grawitacyjny.

Łączne zapotrzebowanie Instalacji na olej napędowy 80 m3 (80.000 l), z możliwością zwiększenia o 50 % zamówienia podstawowego.

Przewidywane terminy dostaw

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zapotrzebowanie (ON)** | **Ilość w (l)** | **Uwagi** |
| Październik '23 | **20.000** | Dostawa w 41  i 43 tyg. |
| Listopad'23 | **20.000** | Dostawa w 45 i 47 tyg. |
| Grudzień'23 | **20.000** | Dostawa w 49 i 51 tyg. |
| Styczeń'24 | **20.000** | Dostawa w 1 i 3 tygodniu. |

1. Zamawiający oświadcza, że olej napędowy będzie wykorzystywany tylko i wyłączne na potrzeby prowadzonej działalności i nie będzie podlegał dalszej sprzedaży.
2. Zamawiający przy każdej dostawie wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa oraz jednorazowo - Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – przy pierwszej dostawie oleju napędowego: letniego, przejściowego, zimowego
3. **Maksymalny termin realizacji umowy do 31.01.2024 r.**