OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dla części I zamówienia)

**9 x19mm nabój pistoletowy typu Parabellum TFMJ – w ilości 33043 sztuk**

1. Przedmiot zamówienia: 9 x19mm nabój typu Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym; fabrycznie nowy (nie może być wtórnie elaborowany), wyprodukowany nie wcześniej niż 2019 roku.
2. Przeznaczenie: do strzelań z 9 mm pistoletu maszynowego wz. 1998P i wzór 06 (Glauberyt) oraz 9 mm pistoletu P99 WALTHER produkcji Fabryki Broni „ŁUCZNIK”- Radom.
3. Łuska mosiężna.
4. Masa pocisku: 7,0 – 8,3 g.
5. Energia początkowa pocisku E0: 542 – 814J.
6. Skupienie pocisków R50 ≤ 76mm.
7. Spłonka niezawierająca związków metali ciężkich – ołów, antymon, bar i rtęć.
8. Siła wyciągania pocisku: ≥ 200N.
9. Pozostałe parametry techniczne naboju, takie jak określone dla warunków badań przyjętych w normie NO – 13 – A229:2015 naboje do broni strzeleckiej – 9x19 mm nabój (Parabellum NATO) – Wymagania.
10. Wymagania jakościowe naboju:
    1. bezpieczny w użytkowaniu i nie powodujący uszkodzeń sprawnej technicznie broni,
    2. odporny na działanie wody,
    3. zachowywać parametry techniczne w przedziale temperatur od -500 C do +500C,
    4. pozbawiony wad w postaci: utknięcia pocisku w lufie, opóźnionego strzału itp.,
    5. % wad naboju nie większy niż określony w NO – 13 – A229:2015,
    6. spłonka oraz materiał miotający nie powinien oddziaływać korozyjnie na części broni.
11. Znakowanie amunicji:
    * 1. oznaczenie producenta i kalibru na denku łuski,
      2. oznaczenie producenta, kalibru i daty produkcji na opakowaniu zbiorczym.
12. Opakowanie:
13. hermetyczne lub inne umożliwiające długotrwałe przechowywanie amunicji w magazynie przez okres minimum 10 lat,
14. jednostkowe zawierające nie więcej niż 50 sztuk naboi pakowanych w tzw. „koszyczki”,
15. opakowanie zbiorcze do 1 000 – 2 000 sztuk naboi.
16. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy.
17. Wykonawca winien dostarczyć wraz z dostawą Certyfikat zgodności dot. przedmiotu zamówienia wydany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k/Warszawy lub inny podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadający akredytacje w tym zakresie albo świadectwo zgodności „Certificate of Conformity” (CoC).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dla części II zamówienia)

Nabój kaliber 12 CHRABĄSZCZ 50 zgodny z warunkami technicznymi WT-FAM/11/93 z późniejszymi zmianami lub równoważny.