ZP.26.1.5.2024

Załącznik numer 1 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

**Zadanie 8: Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha**  | **Wymagane parametry**  | **Parametry oferowanego sprzętu**  |
| rodzaj urządzenia  | Wielofunkcyjne kolorowe drukarka/skaner/kopiarka  | Producent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić) |
| technologia druku  | laserowa  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Wydajność tonera dostarczonego z urządzeniem mono/kolor | Umożliwiająca wydruk min. 24000 mono/ 21000 kolor A4 | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Obciążenie miesięczne typowe  | Min. 10000 stron  | Obciążenie miesięczne typowe \_\_\_\_\_\_\_ stron(należy uzupełnić) |
| Format oryginału  | Min. A5-A3  | Format oryginału \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić) |
| **Prędkość druku A4 mono/kolor**  | **Min. 22 str./min**  | Prędkość druku A4 mono/kolor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stron/minutę(należy uzupełnić) |
| Prędkość druku A3 mono/kolor  | Min. 12 str./min  | Prędkość druku A3 mono/kolor\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stron/minutę(należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość kopiowania  | Min. 600x600 dpi  | Rozdzielczość kopiowania \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ dpi (należy uzupełnić) |
| Skala szarości  | Min. 256 odcieni  | Skala szarości \_\_\_\_\_\_\_ odcieni(należy uzupełnić) |
| Kopiowanie wielokrotne  | Min. 1-9999  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| **Powiększenie**  | **Min. 25-400% z krokiem co 1%**  | Powiększenie \_\_\_\_\_\_\_ % z krokiem co \_\_\_\_\_\_%(należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość drukowania  | Min. 1200x600 dpi  | Rozdzielczość drukowania \_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_ dpi(należy uzupełnić) |
| Język opisu strony  | Min. PCL 6, PCL 5c, XPS, PostScript 3  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Prędkość skanowania w kolorze/czerni obrazów/minutę (należy uzupełnić) | Min. 50 obrazów/min.  | Prędkość skanowania w kolorze/czerni \_\_\_\_\_\_\_\_ obrazów/minutę(należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość skanowania  | Min. 600x600dpi  | Rozdzielczość skanowania \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ dpi(należy uzupełnić) |
| Tryby skanowania  | Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie sieciowe TWAIN  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Możliwość druku bezpośrednio z Pendriv'a  | Drukowanie dokumentów w formacie min. TIFF; PDF; JPEG; XPS  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów  | Min. 10000 stron  | Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów min. \_\_\_\_\_\_\_ stron(należy uzupełnić) |
| Typ skrzynek użytkownika  | Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem)  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Typ skrzynek systemowych  | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Wysyłanie do  | e- mail/FTP/SMB Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Pamięć  | Min. 2GB  | Pamięć \_\_\_\_\_ GB(należy uzupełnić) |
| **Dysk twardy**  | **Min. 128 GB** | Dysk twardy \_\_\_\_\_\_ GB(należy uzupełnić) |
| Standardy sieciowe  | Min. Ethernet 10/100, USB 2.0  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Fax | Fax Super G3,funkcje faksu cyfrowego  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych  | do min. 100 oryginałów A6-A3  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Standardowy podajnik papieru  | Dwa: jeden min. na 500 arkuszy A5-A4, drugi min. na 500 arkuszy A5-A3  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Druk dwustronny  | Automatyczny A5-A3  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Pojemność wyjściowa  | Min. 250 arkuszy  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Obsługiwane systemy operacyjne  | Min. Systemy z rodziny Windows do najnowszej wersji włącznie  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Dodatkowo  | Obsługa do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasto + e-mail + folder smb)  | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Dodatkowo  | Podstawa kopiarki (szafka na kółkach) | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |

Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ

1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu, nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności. Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.
3. **Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.**

Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.