**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup pojazdów o napędzie spalinowo-elektrycznym plug in na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie”

**Dostawa samochodu osobowego typu SUV lub crossover, przeszklonym i 5 drzwiowym, 5 - osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 2700kg**

|  |
| --- |
| Samochód fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2023, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodów przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Samochód musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu na terenie Polski. Samochód musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta. |
| **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia** | **Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu***\*w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanym samochodzie* |
| ***Silnik*** |
| Typ silnika: spalinowy połączony z silnikiem elektrycznym (układ typu hybryda plug-in)  | …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………. |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą  | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 | …………………………………………………….……………………………………………………. |
| Minimalna moc: min. 200 KM | .…………………………………………………………………………………………………………. |
| Silnik spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 6d; maksymalna średnia emisja CO2 wynosząca 29 g/km | …………………………………………………….……………………………………………………. |
| ***Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary*** |
| Nadwozie zamknięte typu SUV lub crossover z homologacją osobową, klapa bagażnika z szybą podgrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem.  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: min. 5 osób  | .…………………………………………………………………………………………………………. |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) maks. 1800mm,. | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 2700kg | .…………………………………………………………………………………………………………. |
| Prześwit min. 150mm | …………………………………………………….……………………………………………………. |
| Rozstaw osi min. 2550mm | …………………………………………………….……………………………………………………. |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych maks. 1900mm,  | …………………………………………………………………………………………………………. |
| Długość całkowita pojazdu maks. 4700mm. | …………………………………………………………………………………………………………. |
| Rozstaw kół przód/tył maks. 1700mm | …………………………………………………………………………………………………………. |
| ***Układ napędowy:*** |
| Skrzynia biegów automatyczna. Przeniesienie napędu: napęd na przednią oś lub napęd 4x4 (dołączany napęd tylnej osi). | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| System ABS. Hamulce przednie i tylne tarczowe. Układ wspomagania awaryjnego hamowania. Elektryczny hamulec postojowy. | ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. |
| System kontroli toru jazdy typu ESC. System wspomagania przy ruszaniu pod górę. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort)*** |
| Nadwozie polakierowane lakierem zwykłym w kolorze niebieskim (granatowym) albo lakierem metalizowanym w kolorze srebrnym, grafitowym lub niebieskim (granatowym). Naklejki umieszczone w 2 miejscach na pojeździe wg wzoru Zamawiającego (o dofinansowaniu ze środków WFOS Szczecin) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Fotele z przodu (kierowcy i pasażera) regulowane, co najmniej z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia. Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń. Tylna kanapa dzielona. Podłokietnik tylnej kanapy. Tapicerka siedzeń tekstylna w ciemnej tonacji. Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i z tyłu. Dywaniki gumowe. Torba na kabel ładujący. Apteczka, gaśnica, kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy.  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złączem USB lub odtwarzaczem CD/MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth, nawigacja z mapami online i offline | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna. | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Przednie i tylne czujniki parkowania lub kamera cofania | …………………………………………………………………………………………………………. |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | .………………………………………………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne. Automatycznie ściemniające sięlusterko wsteczne | …………………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………………….……………………………………………………. |
| Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. Poduszki powietrzne boczne z przodu oraz poduszki kurtynowe.  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Centralny zamek. | ………………………………………………………………………………………………………… |
| System antykradzieżowy, immobiliser  | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Światła przeciwmgielne.  | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 45 litrów. Pojazd zatankowany do pełna w dniu odbioru. | ………………………………………………………………………………………………………… |
| Obręcze kół aluminiowe o średnicy minimum 18 cali z oponami zimowymi. Dodatkowy komplet obręcz kół aluminiowe o średnicy minimum 18 cali z oponami letnimi z oryginalnymi pokrowcami  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Gwarancja*** |
| Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty odbioru samochodu. | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:*** |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):*** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***Termin realizacji zamówienia:*** |
| **……………………………………………………………………………..** |