Załącznik B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – część II zamówienia – Winda kuchenna

**WINDA KUCHENNA**

Charakterystyka ogólna dźwigu towarowego:

* typ towarowy nieprzystosowany do przewozu osób
* napęd elektryczny
* udźwig 200 kg
* ilość przystanków 2
* ilość dojść 2
* prędkość podnoszenia 0,25 m/s
* wysokość podnoszenia ok. 3,65 m
* nadszybie 2800 mm
* szyb konstrukcja samonośna wykonana z ocynkowanych profili stalowych
* wymiary otworu w stropie 1140 (szerokość)×985 (głębokość) mm
* maszynownia górna w szybie
* kabina nieprzelotowa, kabina w całości wykonana ze stali nierdzewnej
* wymiary kabiny 825 (szerokość)×825 (głębokość)×800 (wysokość) mm
* drzwi szybowe, gilotynowe, dwupanelowe z progiem usytuowanym w odległości 800 mm od poziomu posadzki , przystanku, wykonane ze stali nierdzewnej
* wymiary drzwi szybowych 825 (szerokość)×800 (wysokość) mm

Oferta musi obejmować roboty związanych z:

* dostawą dźwigu,
* montaż urządzenia,
* wykonanie dokumentacji techniczno - ruchowej,
* wykonanie pomiarów elektrycznych,
* uczestnictwo w odbiorze przez UDT
* wykonaniem obudowy szybu po montażu dźwigu,
* wykonaniem instalacji oświetleniowej szybu,
* wykończeniem szybu po zakończeniu montażu z lekkiej obudowy wykończonej ścienna wykładziną PCV w kolorze jasnym. Wykładzina powinna posiadać właściwości użytkowe do stosowania w pomieszczeniach kuchennych.
* wykonanie wszelkich niezębnych instalacji do prawidłowego funkcjonowania dźwigu