*Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

***WTT.236.66.2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element/cecha | **Wymagania przedmiotu zamówienia** (wymagania minimalne) | Wykonawca **na formularzu platformy zakupowej**  **https://platformazakupowa.pl/pn/psp\_opole**  podaje proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań minimalnych |
| **RADIOPRZEMIENNIK HYTERA RD985S** | | |
| Obudowa | Obudowa typu RACK, wysokość nie większa niż 3U. | - |
| Tryby pracy | - standard DMR  - DMR Simulcast  - konwencjonalny analogowy | - |
| Zasilanie | AC 230V. | - |
| Pasmo pracy | VHF: 136-174MHz. | - |
| Dołączone akcesoria: | - kabel zasilający  - instrukcja obsługi w języku Polskim, | - |
| **GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE** | | |
| Gwarancja dla całości zamówienia: | Czas trwania gwarancji: min. 24 miesięcy od daty odbioru.  Rodzaj gwarancji: Door-To-Door. | **PARAMETR OCENIANY [P2]**  Należy podać okres gwarancji w miesiącach. |
| Wsparcie techniczne: | Darmowa aktualizacja oprogramowania do najnowszej oferowanej przez Producenta wersji przez cały okres trwania gwarancji. | - |
| **STAN TECHNICZNY** | | |
| Stan techniczny: | Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi być fabrycznie nowa, nierefabrykowana i wcześniej nieużywana. | - |

**Uwaga:** Zamieszczenie przez wykonawcę w formularzu parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania i w konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).